Hadir sebagai solusi manajemen warna portabel yang revolusioner, spectrodensitometer canggih ini dirancang untuk para profesional yang tidak menerima kompromi dalam akurasi warna dan konsistensi densitas. Menggabungkan desain ergonomis yang elegan dengan teknologi pengukuran terdepan, instrumen ini memberikan kemampuan untuk mengukur spektrum pantulan, densitas CMYK, dan nilai colorimetric LAB dengan sekali tekan. Ini adalah alat esensial untuk kontrol proses dan jaminan kualitas di berbagai industri, terutama di lingkungan pabrik percetakan yang dinamis, di mana presisi adalah kunci kesuksesan.
Dibangun dengan konfigurasi perangkat keras tingkat tinggi, instrumen ini dilengkapi layar sentuh kapasitif berwarna 3.5 inci, kisi cekung (concave grating) presisi, dan sensor gambar CMOS dual-array 256 piksel. Kombinasi sumber cahaya LED yang tahan lama, termasuk cahaya UV, memastikan pengukuran yang akurat dan dapat diulang sesuai standar industri internasional seperti ISO 13655 (M0, M1, M2, M3). Dengan kapasitas penyimpanan internal yang besar untuk lebih dari 10.000 data pengujian dan baterai lithium yang kuat, perangkat ini siap untuk penggunaan intensif di lantai produksi maupun di laboratorium, memberikan fleksibilitas tanpa batas.
Aplikasi alat ini sangat luas, menjadikannya aset vital dalam industri tinta, percetakan, pemrosesan film, pencelupan tekstil, manufaktur plastik, dan elektronik. Selain itu, spectrodensitometer ini banyak digunakan oleh lembaga penelitian, laboratorium pengujian kualitas, dan institusi akademik untuk pengukuran presisi dan kontrol kualitas densitas optik serta pembesaran titik (dot enlargement) dalam pencetakan tinta. Kemampuannya untuk secara akurat mengukur berbagai indeks densitas, formula perbedaan warna, dan indeks warna menjadikannya alat yang sangat serbaguna untuk berbagai parameter pengujian reguler.
Konektivitas USB dan perangkat lunak PC yang kuat memperluas fungsionalitasnya, memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan manajemen kualitas warna yang komprehensif. Mulai dari pengukuran dot area, overprint, kontras cetak, hingga tone error dan grayscale, setiap aspek kritis dari reproduksi warna dapat diukur dan dikontrol dengan mudah. Instrumen ini bukan sekadar alat ukur; ini adalah solusi lengkap untuk mencapai kesempurnaan warna, meningkatkan efisiensi, dan memastikan setiap hasil produksi memenuhi standar kualitas tertinggi secara konsisten.

Introducing a revolutionary portable color management solution, this advanced spectrodensitometer is designed for professionals who accept no compromises on color accuracy and density consistency. Combining an elegant ergonomic design with cutting-edge measurement technology, this instrument provides the ability to measure reflectance spectrum, CMYK density, and LAB colorimetric values with a single keypress. It is an essential tool for process control and quality assurance across various industries, especially in the dynamic environment of a printing factory where precision is the key to success.
Built with a high-end hardware configuration, the instrument features a 3.5-inch color capacitive touchscreen, a precision concave grating, and a 256-pixel dual-array CMOS image sensor. Its combination of long-life LED light sources, including UV light, ensures accurate and repeatable measurements conforming to international industry standards like ISO 13655 (M0, M1, M2, M3). With a large internal storage capacity for over 10,000 test data and a powerful lithium battery, the device is ready for intensive use on the production floor and in the laboratory, providing limitless flexibility.
The applications for this tool are incredibly broad, making it a vital asset in the ink, printing, film processing, textile dyeing, plastics manufacturing, and electronics industries. Furthermore, this spectrodensitometer is widely used by research institutions, quality testing laboratories, and academic institutions for precise measurement and quality control of optical density and dot enlargement in ink printing. Its ability to accurately measure various density indexes, color difference formulas, and color indexes makes it a highly versatile tool for a wide range of regular testing parameters.
Powerful USB connectivity and PC software expand its functionality, allowing for more in-depth data analysis and comprehensive color quality management. From measuring dot area, overprint, and printing contrast to tone error and grayscale, every critical aspect of color reproduction can be easily measured and controlled. This instrument is not just a measuring device; it is a complete solution for achieving color perfection, improving efficiency, and ensuring every production output consistently meets the highest quality standards.


