Memperkenalkan sebuah sistem pengujian material yang lengkap dan terintegrasi, dirancang untuk memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana produk Anda berperilaku di bawah tekanan mekanis dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Mesin uji kekuatan tarik suhu tinggi dan rendah ini adalah platform tunggal yang kuat, menggabungkan kemampuan mesin uji universal presisi tinggi dengan ruang iklim (climate chamber) yang canggih. Ini adalah solusi definitif untuk laboratorium R&D dan kontrol kualitas di industri karet, plastik, film, kabel, dan material kedap air yang menuntut data akurat mengenai performa produk di dunia nyata.
Sistem pengujian mekanisnya ditenagai oleh motor servo presisi dan mekanisme penggerak ball screw bermutu tinggi, memberikan kontrol kecepatan dan posisi yang sangat akurat dengan resolusi luar biasa. Dengan rentang kapasitas beban yang luas dan dapat disesuaikan, mesin ini mampu melakukan berbagai jenis pengujian, termasuk uji tarik, tekan, tekuk (bending), kupas (peeling), sobek (tear), dan geser (shear). Seluruh operasi dikendalikan melalui komputer dengan perangkat lunak berbasis Windows yang intuitif, memungkinkan pengaturan pengujian yang mudah, akuisisi data secara real-time, dan analisis hasil yang mendalam.
Ruang lingkungan yang terintegrasi memungkinkan Anda untuk mensimulasikan kondisi operasional yang paling menantang. Dengan rentang suhu yang dapat disesuaikan dari minus 40°C hingga lebih dari 150°C dan kontrol kelembaban dari 20% hingga 98% RH, Anda dapat menguji produk dalam kondisi beku, panas gurun, atau lingkungan tropis yang lembab. Sistem pendinginnya menggunakan kompresor fully closed dari merek terkemuka Eropa (French Tecumseh) yang menjamin pendinginan yang cepat, efisien, dan andal, sementara kontrol suhu dan kelembaban otomatis P.I.D memastikan stabilitas lingkungan yang presisi selama pengujian.
Dibangun untuk daya tahan dan kinerja jangka panjang, ruang internal mesin ini terbuat dari plat stainless steel SUS#304 yang dipoles cermin, sementara bagian luarnya dilapisi dengan material berkualitas tinggi. Lapisan insulasi dari busa PU berdensitas tinggi dan wol kaca 24K memastikan isolasi termal yang optimal dan efisiensi energi. Dengan opsi kustomisasi pada langkah uji, lebar, dan dimensi internal, sistem pengujian terintegrasi ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi spesifik Anda, menjadikannya investasi paling serbaguna dan kuat untuk inovasi produk Anda.
Introducing a complete and integrated material testing system, designed to provide a comprehensive analysis of how your products behave under both mechanical stress and extreme environmental conditions. This high and low temperature tensile strength tester is a powerful, single platform that combines the capabilities of a high-precision universal testing machine with a sophisticated climate chamber. It is the definitive solution for R&D and quality control laboratories in the rubber, plastic, film, cable, and waterproof material industries that demand accurate data on real-world product performance.
Its mechanical testing system is powered by a precision servo motor and a high-grade ball screw drive mechanism, delivering exceptionally accurate speed and position control with outstanding resolution. With a wide and customizable load capacity range, the machine is capable of performing various tests, including tensile, compression, bending, peeling, tearing, and shearing. The entire operation is computer-controlled with an intuitive Windows-based software interface, allowing for easy test setup, real-time data acquisition, and in-depth results analysis.
The integrated environmental chamber allows you to simulate the most challenging operational conditions. With a customizable temperature range from minus 40°C to over 150°C and humidity control from 20% to 98% RH, you can test products in freezing conditions, desert heat, or humid tropical environments. The cooling system utilizes a leading European-brand (French Tecumseh) fully closed compressor, ensuring rapid, efficient, and reliable cooling, while the P.I.D automatic temperature and humidity control guarantees precise environmental stability during testing.
Built for durability and long-term performance, the machine's internal chamber is crafted from mirror-polished SUS#304 stainless steel plate, while the exterior is finished with high-quality materials. An insulation layer of high-density PU foam and 24K glass wool ensures optimal thermal insulation and energy efficiency. With customization options for test stroke, width, and internal dimensions, this integrated testing system can be tailored to meet your specific application needs, making it the most versatile and powerful investment for your product innovation.


