Dalam industri pengolahan plastik yang kompetitif, konsistensi material adalah kunci utama kesuksesan. Memperkenalkan Mesin Uji Indeks Alir Lelehan (Melt Flow Index Tester), sebuah instrumen fundamental untuk departemen Quality Control (QC) dan Riset & Pengembangan (R&D) Anda. Alat ini dirancang untuk secara akurat menentukan laju aliran lelehan (Melt Flow Rate/MFR) dan volume aliran lelehan (Melt Volume Rate/MVR) dari berbagai jenis polimer termoplastik seperti PE, PP, POM, ABS, Polikarbonat, dan lainnya.
Dengan data MFR dan MVR yang presisi, Anda dapat memverifikasi kualitas setiap batch bahan baku, memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebelum masuk ke lini produksi. Hal ini secara langsung mencegah masalah umum seperti cacat produk, penyumbatan mesin, dan pemborosan material yang mahal, serta membantu Anda mengoptimalkan parameter pada proses injection molding atau ekstrusi.
Tersedia dalam berbagai konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan laboratorium Anda, mulai dari unit dengan kontrol digital yang mudah digunakan, model dengan kontrol mikro komputer, hingga varian paling canggih yang dilengkapi panel kontrol layar sentuh (touch screen) untuk pengoperasian yang intuitif. Beberapa unit dilengkapi dengan printer terintegrasi untuk pencetakan hasil uji secara langsung, memudahkan pembuatan laporan dan dokumentasi. Opsi pemotongan sampel otomatis berbasis waktu menjamin tingkat akurasi dan repetabilitas pengujian yang superior, mengurangi potensi kesalahan operator.
Dibangun dengan komponen berkualitas tinggi dan sistem kontrol suhu yang sangat stabil hingga 450°C, instrumen ini adalah aset vital untuk produsen resin, perusahaan molding, dan industri manufaktur yang mengandalkan plastik. Investasi dalam alat ini berarti investasi dalam konsistensi produk, pengurangan limbah, dan reputasi merek Anda.
In the competitive plastics processing industry, material consistency is the ultimate key to success. Introducing the Melt Flow Index Tester, a fundamental instrument for your Quality Control (QC) and Research & Development (R&D) departments. This machine is designed to accurately determine the Melt Flow Rate (MFR) and Melt Volume Rate (MVR) of a wide range of thermoplastic polymers such as PE, PP, POM, ABS, Polycarbonate, and more.
With precise MFR and MVR data, you can verify the quality of every raw material batch, ensuring it meets the required specifications before entering the production line. This directly prevents common issues like product defects, machine clogging, and costly material waste, while helping you optimize parameters for injection molding or extrusion processes.
Available in various configurations to meet your laboratory's needs, from user friendly units with digital controls, micro computer controlled models, to the most advanced variants featuring an intuitive touch screen control panel. Select units come equipped with an integrated printer for direct test result output, simplifying reporting and documentation. The option for automatic, time controlled sample cutting guarantees superior test accuracy and repeatability, minimizing potential operator error.
Built with high quality components and a highly stable temperature control system reaching up to 450°C, this instrument is a vital asset for resin producers, molding companies, and any manufacturing industry that relies on plastics. An investment in this machine is an investment in product consistency, waste reduction, and your brand's reputation.


