Definisikan standar baru dalam pengujian material dengan instrumen uji letup pneumatik yang canggih ini. Didesain untuk memberikan kemudahan dan presisi, alat ini dikendalikan melalui layar sentuh berwarna kelas industri yang intuitif, dengan antarmuka yang mendukung berbagai bahasa. Instrumen ini adalah solusi ideal untuk menentukan kekuatan letup dan daya regang dari berbagai jenis material, termasuk kain rajut, kain tenun, kain non-woven, dan kain laminasi, memberikan data krusial untuk jaminan kualitas produk.
Raih akurasi superior melalui serangkaian teknologi pengukuran canggih. Untuk mengukur tinggi letupan, alat ini mengadopsi teknologi pengukuran jarak laser non-kontak yang menjamin data yang stabil, akurat, dan dapat diandalkan tanpa menyentuh sampel. Fleksibilitas pengujian dimaksimalkan dengan empat mode penekanan yang berbeda—termasuk kecepatan konstan dan tekanan konstan—memungkinkan Anda untuk mensimulasikan berbagai kondisi regangan dan memenuhi persyaratan metode uji yang beragam.
Rasakan desain yang berpusat pada pengguna, yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan. Sampel dijepit dengan kuat dan merata menggunakan penjepit pneumatik otomatis, yang mencegah kerusakan pada sampel dan memastikan kondisi awal pengujian yang konsisten. Proses pengujian dapat diamati dengan jelas dan aman melalui kubah penutup transparan yang dilengkapi dengan lampu LED internal, sementara penutup keselamatan eksternal memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi operator.
Integrasikan manajemen data cerdas ke dalam alur kerja laboratorium Anda. Instrumen ini dilengkapi dengan kemampuan penyimpanan data internal dan konektivitas Ethernet, memungkinkan transfer data yang mudah untuk analisis lebih lanjut, pelaporan, dan pengarsipan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 13938-2 dan GB/T 7742.2, alat ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lab dan integritas data, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap ketahanan dan kualitas produk tekstil Anda.
Define the new standard in material testing with this state-of-the-art pneumatic bursting tester. Designed for precision and ease of use, this instrument is operated via an intuitive, industrial-grade color touch screen with a user-friendly, multilingual interface. It is the ideal solution for determining the burst strength and burst expansion of a wide variety of materials, including knitted fabrics, woven fabrics, non-woven fabrics, and laminated fabrics, providing crucial data for product quality assurance.
Achieve superior accuracy through advanced measurement technologies. For determining bursting expansion, the instrument adopts non-contact laser ranging technology, ensuring stable, accurate, and reliable data without physically touching the sample. Testing flexibility is maximized with four versatile pressurization modes—including constant speed and constant pressure—allowing you to simulate various stress conditions and meet diverse testing method requirements.
Experience a user-centric design focused on convenience and operator safety. The sample is clamped securely and evenly using an automatic pneumatic clamp, which prevents specimen damage and ensures consistent initial test conditions. The bursting process can be observed clearly and safely through a transparent viewing dome with built-in LED lighting, while an external safety cover provides an additional layer of protection for the operator.
Integrate intelligent data handling into your modern laboratory workflow. This instrument is equipped with onboard data storage and Ethernet connectivity, enabling seamless data transfer for further analysis, reporting, and archiving. By ensuring compliance with international standards like ISO 13938-2 and GB/T 7742.2, this tester not only enhances lab productivity and data integrity but also builds consumer confidence in the durability and quality of your textile products.

