Ambil kendali penuh atas kualitas proses produksi Anda dengan instrumen presisi yang dirancang untuk langkah krusial dalam preparasi serat. Ekstraktor ini berfungsi untuk secara cepat dan akurat menentukan kandungan minyak dan lemak (oil content) yang terdapat pada serat wol dan berbagai jenis serat sintetis. Analisis ini sangat penting untuk memverifikasi jumlah minyak pelumas (finishing oil) yang tepat, sebuah faktor kunci yang memengaruhi performa serat pada proses pemintalan dan pencelupan.
Tingkatkan produktivitas laboratorium Anda secara signifikan dengan alur kerja yang efisien. Alat ini memiliki desain multi-stasiun, tersedia dalam konfigurasi 3 atau 4 posisi, yang memungkinkan Anda untuk menguji beberapa sampel secara bersamaan. Dilengkapi dengan kontrol digital yang presisi untuk suhu pemanasan (hingga 250℃) dan waktu ekstraksi, instrumen ini menjamin setiap pengujian dilakukan dalam kondisi yang identik, menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan proses yang tepat.
Manfaatkan fleksibilitas aplikasi dan desain yang tangguh untuk kebutuhan laboratorium industri. Ekstraktor ini kompatibel dengan berbagai jenis pelarut ekstraksi standar yang umum digunakan, seperti eter dan dikloroetana, sehingga mudah diadaptasi dengan metode pengujian yang sudah ada. Dibangun dengan material yang kokoh dan berbobot 20kg, alat ini dirancang untuk kestabilan dan daya tahan, mampu menahan tuntutan penggunaan rutin di lingkungan laboratorium yang sibuk.
Cegah cacat produksi yang mahal dan pastikan kualitas produk akhir yang superior. Kadar minyak yang tidak tepat pada serat dapat menyebabkan masalah serius seperti pencelupan yang tidak rata, penurunan kekuatan benang, atau kesulitan dalam proses pemintalan. Dengan menggunakan ekstraktor ini untuk memonitor dan mengontrol level minyak secara akurat, Anda dapat memastikan performa serat yang optimal di tahap selanjutnya, mengurangi limbah, dan menjamin konsistensi warna serta kualitas pada produk jadi Anda.
Take full control of your production process quality with this precision instrument, designed for a critical step in fiber preparation. This extractor is used to quickly and accurately determine the oil and grease content present on wool and various types of synthetic fibers. This analysis is essential for verifying the correct amount of finishing oil, a key factor that directly impacts fiber performance in subsequent spinning and dyeing processes.
Significantly boost your laboratory's productivity with a highly efficient workflow. This instrument features a multi-station design, available in 3 or 4-position configurations, allowing you to test multiple samples simultaneously. Equipped with precise digital controls for heating temperature (up to 250℃) and extraction time, it ensures that every test is conducted under identical conditions, yielding consistent and reliable data for accurate process decisions.
Benefit from versatile application and a robust design tailored for industrial laboratory needs. This extractor is compatible with a wide range of common, standard extraction solvents, such as ether and dichloroethane, making it easily adaptable to your existing testing methods. Built with a sturdy, 20kg construction, this device is designed for stability and durability, built to withstand the demands of routine use in a busy lab environment.
Prevent costly production defects and ensure superior final product quality. Improper oil content on fibers can lead to major downstream issues like uneven dyeing, reduced yarn strength, or difficulties in spinning. By using this extractor to precisely monitor and control oil levels, you can ensure optimal fiber performance in subsequent stages, reduce waste, and guarantee the color consistency and overall quality of your finished products.

