Ungkap sifat tarik fundamental dari material Anda dengan sistem berpresisi tinggi yang dirancang untuk pengujian di level paling dasar. Instrumen canggih ini berfungsi untuk mengukur secara akurat kekuatan putus (breaking strength) dan perpanjangan (elongation) dari sehelai serat tunggal. Aplikasinya sangat luas, mencakup pengujian berbagai jenis serat alami seperti kapas, wol, dan sutra, hingga serat kimia, serat kaca, bahkan benang logam halus, menjadikannya alat yang sangat diperlukan untuk R&D dan kontrol kualitas yang ketat.
Raih tingkat presisi dan akurasi tanpa kompromi untuk data yang paling dapat diandalkan. Inti dari instrumen ini adalah sensor gaya ultra-sensitif dengan akurasi luar biasa hingga ≤0.05% dari skala penuh dan resolusi pengukuran yang sangat halus yaitu 0.01cN. Didukung oleh sistem pengambilan sampel data berfrekuensi tinggi, setiap peristiwa halus selama proses penarikan serat dapat ditangkap, memastikan Anda mendapatkan gambaran paling lengkap dan akurat dari performa setiap serat.
Manfaatkan fitur-fitur canggih untuk analisis yang cerdas dan efisien. Dengan opsi konektivitas komputer dan perangkat lunak analisis profesional, alat uji ini bertransformasi menjadi sebuah workstation analisis yang lengkap. Fitur ini memungkinkan pengujian otomatis, perhitungan statistik mendalam (seperti nilai rata-rata, CV%), pembuatan laporan profesional, dan pengarsipan data yang mudah, semuanya dirancang untuk memenuhi standar internasional utama seperti ASTM D3822 dan ISO 5079.
Terjemahkan data fundamental menjadi nilai strategis dan keunggulan kompetitif. Kekuatan satu helai serat adalah penentu utama dari kekuatan benang dan, pada akhirnya, performa serta durabilitas kain atau material komposit. Dengan menggunakan alat uji ini, perusahaan dapat secara akurat menilai bahan baku, mengoptimalkan proses produksi, mengembangkan material inovatif, dan memberikan bukti kuantitatif yang tak terbantahkan atas kualitas superior produk mereka.
Reveal the fundamental tensile properties of your materials with this high-precision system, designed for testing at the most granular level. This advanced instrument is engineered to accurately measure the breaking strength and elongation of a single fiber. Its application is exceptionally broad, covering the testing of various natural fibers like cotton, wool, and silk, as well as chemical fibers, glass fibers, and even fine metallic threads, making it an indispensable tool for rigorous R&D and quality control.
Experience uncompromising precision and accuracy for the most reliable data possible. At the core of this instrument is an ultra-sensitive force sensor featuring an outstanding accuracy of ≤0.05% of full scale and an extremely fine measurement resolution of 0.01cN. Supported by a high-frequency data sampling system, every subtle event during the fiber extension process is captured, ensuring you get the most complete and accurate picture of each fiber's performance.
Leverage advanced features for intelligent and efficient analysis. With options for computer connectivity and professional analytical software, this tester transforms into a complete analysis workstation. This capability enables automated testing, in-depth statistical calculations (such as mean and CV%), professional report generation, and easy data archiving, all designed to comply with key international standards like ASTM D3822 and ISO 5079.
Translate fundamental data into strategic value and a competitive edge. The strength of a single fiber is the primary determinant of yarn strength and, ultimately, the performance and durability of the final fabric or composite material. By using this tester, companies can accurately grade raw materials, optimize production processes, develop innovative materials, and provide undeniable, quantitative proof of their product's superior quality.

