Jaga reputasi merek dan pastikan kepuasan pelanggan dengan solusi standar industri untuk mengevaluasi ketahanan kain terhadap pilling. Alat uji ini secara akurat mensimulasikan gesekan dan gulingan lembut yang dialami kain selama pemakaian normal, yang merupakan penyebab utama terbentuknya pil (bola-bola serat kecil) pada permukaan. Instrumen ini sangat penting untuk kontrol kualitas, terutama untuk kain rajut seperti jersey wol dan produk pakaian lainnya di mana penampilan jangka panjang adalah faktor kualitas yang krusial.
Maksimalkan produktivitas laboratorium Anda dengan pengujian throughput tinggi yang sepenuhnya terstandarisasi. Tersedia dalam konfigurasi 2, 4, atau 6 kotak (box), alat ini memungkinkan Anda untuk menguji banyak sampel secara bersamaan dalam kondisi yang identik, secara drastis mengurangi waktu pengujian. Setiap parameter—mulai dari dimensi internal kotak berlapis gabus, kecepatan rotasi 60 putaran per menit, hingga tabung pembawa sampel—dirancang secara presisi untuk mematuhi standar global utama seperti ISO 12945.1, BS5811, dan IWS Tm152 (Woolmark).
Rasakan pengoperasian yang andal dan kemudahan penggunaan yang dirancang untuk lingkungan laboratorium yang sibuk. Dilengkapi dengan penghitung digital yang mudah digunakan, operator dapat dengan mudah mengatur jumlah putaran yang tepat sesuai dengan metode pengujian dan alat akan berhenti secara otomatis setelah selesai. Konstruksinya yang kokoh dan berat (93kg) menjamin stabilitas, pengoperasian bebas getaran, dan keandalan jangka panjang untuk layanan bertahun-tahun.
Lindungi reputasi merek Anda dan pastikan kualitas produk akhir. Pilling adalah salah satu penyebab utama ketidakpuasan konsumen dan pengembalian produk. Dengan menggunakan alat uji ini, produsen dapat secara akurat memprediksi performa estetika kain dalam jangka panjang, memilih bahan baku yang tepat, mengoptimalkan proses finishing, dan memberikan bukti nyata akan durabilitas serta kualitas superior dari produk mereka, memperkuat kepercayaan pelanggan pada merek Anda.
Safeguard your brand reputation and ensure customer satisfaction with the industry-standard solution for evaluating a fabric's resistance to pilling. This tester accurately simulates the gentle rubbing and tumbling action that fabrics endure during normal wear, which is the primary cause of pill formation on the surface. It is an essential instrument for quality control, especially for knitted fabrics like woollen jerseys and other apparel where long-term appearance is a critical quality factor.
Maximize your laboratory's productivity with high-throughput, fully standardized testing. Available in 2, 4, or 6-box configurations, this machine allows you to test numerous samples simultaneously under identical conditions, drastically reducing testing time. Every parameter—from the dimensions of the cork-lined inner boxes and the rotation speed of 60 r/min to the sample carrier tubes—is precisely engineered to comply with key global standards such as ISO 12945.1, BS5811, and IWS Tm152 (Woolmark).
Experience reliable operation and user convenience designed for a busy laboratory environment. Featuring an easy-to-use digital counter, operators can effortlessly preset the exact number of revolutions required by the test method, and the machine will stop automatically upon completion. Its robust and heavy (93kg) construction guarantees stability, vibration-free performance, and long-term dependability for years of service.
Protect your brand reputation and ensure final product quality. Pilling is a major cause of consumer dissatisfaction and product returns. By using this tester, manufacturers can accurately predict a fabric's long-term aesthetic performance, select the right raw materials, optimize finishing processes, and provide tangible proof of their product's durability and superior quality, thereby strengthening customer confidence in your brand.

