Hadirkan presisi dan keandalan dalam proses termal Anda dengan tungku pemanas (muffle furnace) laboratorium berkinerja tinggi ini. Instrumen ini adalah alat esensial untuk berbagai aplikasi pengujian material dan perlakuan panas (heat treatment), termasuk pengabuan (ashing), anil (annealing), kuens (quenching), dan sintering. Dengan kemampuan serbagunanya, tungku ini menjadi aset vital bagi laboratorium di berbagai bidang, mulai dari metalurgi, keramik, dan ilmu material hingga kontrol kualitas komponen elektronik.
Rasakan kontrol proses yang superior dengan performa termal yang canggih. Inti dari tungku ini adalah kontroler PID multi-tahap yang dapat diprogram, memungkinkan Anda untuk merancang dan menjalankan profil suhu berbasis waktu yang kompleks secara otomatis dengan presisi tertinggi. Didukung oleh kemampuan pemanasan yang cepat dan akurasi suhu ±1℃ serta keseragaman yang sangat baik di seluruh ruang pemanas, setiap proses dijamin efisien, konsisten, dan sangat dapat diulang (repeatable).
Andalkan konstruksi yang kokoh dan desain yang mengutamakan keselamatan. Dibuat dengan insulasi refraktori serat keramik berkualitas tinggi, tungku ini menawarkan efisiensi termal yang luar biasa, meminimalkan kehilangan panas dan konsumsi energi. Keselamatan operator adalah prioritas utama, yang dibuktikan dengan serangkaian fitur proteksi komprehensif, termasuk alarm suhu berlebih, proteksi kebocoran arus listrik, dan sistem pemutus daya otomatis yang langsung aktif saat pintu tungku dibuka.
Integrasikan kontrol cerdas untuk nilai strategis yang lebih besar. Dengan antarmuka komunikasi opsional, tungku ini dapat dihubungkan ke komputer untuk pemantauan jarak jauh, kontrol proses, dan pencatatan data secara real-time, menjadikannya bagian dari ekosistem laboratorium cerdas Anda. Ini adalah investasi strategis yang memberdayakan pengembangan material inovatif, memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ketat, dan secara signifikan mempercepat siklus riset dan pengembangan Anda.
Bring precision and reliability to your thermal processes with this high-performance laboratory muffle furnace. This instrument is an essential tool for a wide range of materials testing and heat treatment applications, including ashing, annealing, quenching, and sintering. Its versatile capabilities make it a vital asset for laboratories across diverse fields, from metallurgy, ceramics, and materials science to the quality control of electronic components.
Experience superior process control with advanced thermal performance. At the heart of this furnace is a multi-stage programmable PID controller, allowing you to design and automatically execute complex, time-based temperature profiles with the highest precision. Supported by rapid heating capabilities and an excellent temperature accuracy of ±1℃ and uniformity throughout the chamber, every process is guaranteed to be efficient, consistent, and highly repeatable.
Rely on robust construction and a safety-first design. Built with high-quality ceramic fiber refractory insulation, the furnace offers outstanding thermal efficiency, minimizing heat loss and energy consumption. Operator safety is a top priority, evidenced by a comprehensive suite of protection features, including a high-temperature alarm, earth leakage protection, and an automatic power-off system that engages the moment the furnace door is opened.
Integrate intelligent control for greater strategic value. With an optional communication interface, this furnace can be connected to a computer for remote monitoring, process control, and real-time data logging, making it part of your smart laboratory ecosystem. This is a strategic investment that empowers the development of innovative materials, ensures products meet stringent quality standards, and significantly accelerates your research and development cycles.

