Jadikan ketahanan sebagai jaminan kualitas utama Anda dengan instrumen definitif untuk mengukur resistensi impak pada plastik film, lembaran, dan material fleksibel lainnya. Alat uji ini secara akurat menentukan energi yang dibutuhkan untuk merusak atau menusuk sebuah material dengan menjatuhkan proyektil (dart) berbobot dari ketinggian yang ditentukan. Pengujian ini sangat penting di industri pengemasan, makanan, dan medis, di mana integritas dan kekuatan film adalah hal yang tidak dapat ditawar.
Pastikan kepatuhan terhadap standar global dan fleksibilitas metode pengujian. Instrumen ini dirancang secara khusus untuk melakukan pengujian sesuai dengan standar internasional utama seperti ASTM D 1709 dan ISO 7765. Dengan kelengkapan untuk melakukan Metode A dan Metode B—termasuk kepala dart dan ketinggian jatuh yang sesuai—alat ini memastikan bahwa hasil pengujian Anda dapat dibandingkan dan diterima secara universal, serta mampu mengakomodasi berbagai jenis dan ketebalan film.
Andalkan mekanika presisi untuk pengoperasian yang mudah dan hasil yang konsisten. Dilengkapi dengan sistem penjepit sampel yang aman, alat ini memastikan film dipegang dengan kencang dan bebas kerutan untuk kondisi pengujian yang valid. Mekanisme pelepasan dart elektromagnetik menjamin jatuhnya proyektil yang bersih dan konsisten setiap saat, menghilangkan variabilitas operator dan menyederhanakan prosedur untuk penentuan berat kegagalan impak (impact failure weight) secara efisien.
Lindungi produk Anda dan bangun kepercayaan pelanggan. Ketahanan impak dari sebuah film secara langsung berkaitan dengan kemampuannya untuk melindungi isinya dari kerusakan, kontaminasi, dan kebocoran di sepanjang rantai pasokan. Dengan menggunakan alat uji ini, produsen dapat menjamin bahwa kemasan mereka memenuhi persyaratan kinerja, mengoptimalkan penggunaan material tanpa mengorbankan kekuatan, mengurangi kerugian produk, dan membangun keyakinan klien bahwa solusi kemasan mereka tangguh dan andal.
Make durability your primary quality guarantee with the definitive instrument for measuring the impact resistance of plastic films, sheeting, and other flexible materials. This tester accurately determines the energy required to puncture or break a material by dropping a weighted dart from a specified height. This test is of vital importance in the packaging, food, and medical industries, where film integrity and strength are non-negotiable.
Ensure global standards compliance and versatile testing methods. This instrument is specifically designed to perform tests in accordance with major international standards like ASTM D 1709 and ISO 7765. Equipped to handle both Method A and Method B—including their respective dart heads and drop heights—this tester ensures your results are universally comparable and accepted, accommodating a wide range of film types and thicknesses.
Rely on precision mechanics for user-friendly operation and consistent results. Featuring a secure sample clamping system, the device ensures the film is held taut and wrinkle-free for valid test conditions. The electromagnetic dart release mechanism guarantees a clean, consistent drop every time, eliminating operator variability and simplifying the procedure for the efficient determination of the material's impact failure weight.
Protect your products and build client confidence. A film's impact resistance directly relates to its ability to protect its contents from damage, contamination, and leakage throughout the supply chain. By using this tester, manufacturers can guarantee their packaging meets performance requirements, optimize material usage without sacrificing strength, reduce product losses, and build confidence with their clients that their packaging solutions are robust and reliable.

