Dalam industri kertas dan kemasan, kekuatan sebuah material tidak hanya diukur dari ketahanannya terhadap tarikan atau sobekan, tetapi juga dari kemampuannya untuk menahan lipatan berulang kali tanpa patah. Properti ini, yang dikenal sebagai daya tahan lipat (folding endurance), adalah indikator kritis dari kualitas dan performa produk di dunia nyata—mulai dari tutup kotak karton yang sering dibuka-tutup hingga peta yang dilipat berkali-kali. Kami mempersembahkan instrumen pengujian standar industri, MIT Folding Endurance Tester, yang dirancang untuk memberikan ukuran kuantitatif yang andal dari ketahanan fundamental ini.
Mesin ini bekerja dengan metode MIT yang diakui secara luas, di mana selembar spesimen dengan ukuran standar dijepit dan diberi tegangan yang konsisten menggunakan metode beban gantung. Kemudian, spesimen tersebut dilipat berulang kali pada sudut yang ekstrim (+135° hingga -135°) dengan kecepatan standar 175 siklus per menit. Sebuah penghitung digital LCD presisi tinggi akan secara akurat merekam jumlah lipatan yang berhasil dilakukan hingga spesimen tersebut putus. Angka inilah yang menjadi nilai daya tahan lipat—sebuah data berharga yang secara langsung berkaitan dengan durabilitas dan umur pakai material.
Setiap aspek dari mesin ini dirancang untuk memberikan hasil yang konsisten dan dapat direplikasi, menjadikannya alat yang sangat diperlukan di lingkungan laboratorium quality control. Penggunaan beban gantung memastikan bahwa setiap sampel diuji di bawah kondisi tegangan yang sama persis, sementara kecepatan lipat yang terkontrol menghilangkan variabel yang dapat mempengaruhi hasil. Dengan konstruksi yang kokoh dan stabil, alat ini menjamin operasi yang andal untuk pengujian rutin, memberikan data yang Anda percayai untuk membuat keputusan penting mengenai kualitas material dan proses produksi.
Alat uji ini merupakan perangkat esensial bagi produsen kertas dan karton, industri percetakan, serta perusahaan konversi kemasan (packaging converter). Ini sangat penting untuk memastikan kualitas bahan baku, mengoptimalkan komposisi pulp, memvalidasi kekuatan lapisan (coating), dan menjamin bahwa produk akhir seperti kemasan karton lipat, sampul buku, dan kertas berharga lainnya akan berfungsi dengan baik tanpa mengalami kegagalan prematur pada bagian lipatan. Tingkatkan standar kualitas Anda dan berikan jaminan durabilitas kepada pelanggan dengan data akurat dari instrumen pengujian fundamental ini.
In the paper and packaging industry, the strength of a material is not just measured by its resistance to tear or tension, but also by its ability to withstand repeated folding without breaking. This property, known as folding endurance, is a critical indicator of real-world quality and performance—from the flap of a frequently opened carton to a map that is folded time and again. We present the industry-standard MIT Folding Endurance Tester, an instrument designed to provide a reliable, quantitative measure of this fundamental resistance.
This machine operates using the widely recognized MIT method, where a standard-sized specimen is clamped and placed under a consistent tension using a hang-type weight method. The specimen is then repeatedly folded back and forth through an extreme angle (+135° to -135°) at a standard speed of 175 cycles per minute. A high-precision LCD digital counter accurately records the number of folds completed before the specimen ruptures. This number is the folding endurance value—invaluable data that directly correlates to the material's durability and service life.
Every aspect of this machine is engineered to deliver consistent and replicable results, making it an indispensable tool in a quality control laboratory environment. The use of a hanging load ensures that every sample is tested under the exact same tension conditions, while the controlled folding speed eliminates variables that could affect the outcome. With a robust and stable construction, this device guarantees reliable operation for routine testing, giving you data you can trust to make critical decisions about material quality and production processes.
This tester is an essential device for paper and paperboard manufacturers, the printing industry, and packaging converters. It is vital for assuring raw material quality, optimizing pulp composition, validating coating strength, and guaranteeing that final products like folding cartons, book covers, and other valuable papers will perform as expected without premature failure at the crease. Elevate your quality standards and provide your customers with an assurance of durability backed by accurate data from this fundamental testing instrument.

