Pastikan integritas warna pada produk Anda dengan alat uji kelunturan akibat gesekan yang canggih ini. Didesain untuk menjadi tulang punggung proses kontrol kualitas di industri kulit, tekstil, dan garmen, mesin ini secara akurat menyimulasikan dan mengukur sejauh mana warna akan luntur atau mentransfer ke permukaan lain akibat gesekan, baik dalam kondisi kering maupun basah. Menjaga ketahanan warna adalah fundamental untuk kepuasan pelanggan dan reputasi merek, dan alat ini memberikan jaminan tersebut.
Mesin ini bekerja dengan presisi tinggi melalui mekanisme motor elektrik double cone yang andal. Sampel material Anda diposisikan dengan kuat, kemudian sebuah kepala gesek standar akan menggosok permukaannya secara berulang dengan kecepatan, jarak, dan beban yang terkontrol ketat. Dengan kecepatan friksi 60 siklus per menit, jarak gesek 100mm, dan beban 9N, setiap pengujian mereplikasi kondisi standar industri secara sempurna, memberikan hasil yang konsisten dan dapat diulang untuk evaluasi yang objektif.
Dilengkapi dengan fitur-fitur superior, alat ini dirancang untuk efisiensi dan akurasi maksimal. Penghitung digital berbasis LCD memungkinkan Anda untuk mengatur dan memantau jumlah siklus secara tepat dari 0 hingga 999.999 kali. Dengan bobot 47kg dan bodi yang kokoh, mesin ini menjamin stabilitas selama pengoperasian. Keunggulan utamanya adalah kepatuhan terhadap serangkaian standar internasional paling bergengsi, termasuk ISO-105, ASTM-D2054, AATCC-8, dan JIS-L0849, menjadikan hasil pengujian Anda diakui secara global.
Jangan biarkan keluhan pelanggan tentang warna yang luntur merusak citra produk Anda. Dengan berinvestasi pada alat uji gesek ini, Anda secara proaktif memastikan bahwa setiap kain, kulit, atau material berwarna yang Anda produksi telah memenuhi standar ketahanan tertinggi. Ini adalah instrumen esensial untuk departemen R&D, jaminan kualitas, dan produksi, yang memberikan data krusial untuk menghasilkan produk berkualitas premium yang tahan lama dan dapat dipercaya.
Ensure the color integrity of your products with this advanced friction decolorizing tester. Designed to be the backbone of the quality control process in the leather, textile, and garment industries, this machine accurately simulates and measures the degree to which color will bleed or transfer to another surface due to rubbing, in both dry and wet conditions. Maintaining color fastness is fundamental to customer satisfaction and brand reputation, and this instrument delivers that assurance.
This machine operates with high precision via a reliable double cone electric motor mechanism. Your material sample is securely positioned, and a standard rubbing head repeatedly scrubs its surface with strictly controlled speed, distance, and load. With a friction velocity of 60 cycles per minute, a friction distance of 100mm, and a 9N load, every test perfectly replicates industry standard conditions, providing consistent and repeatable results for objective evaluation.
Equipped with superior features, this device is engineered for maximum efficiency and accuracy. A digital LCD counter allows you to precisely set and monitor the number of cycles from 0 to 999,999. With a weight of 47kg and a robust body, the machine guarantees stability during operation. Its key advantage is its compliance with a series of the most prestigious international standards, including ISO-105, ASTM-D2054, AATCC-8, and JIS-L0849, making your test results globally recognized.
Do not let customer complaints about color bleeding damage your product's image. By investing in this rubbing tester, you proactively ensure that every fabric, leather, or colored material you produce meets the highest fastness standards. This is an essential instrument for R&D, quality assurance, and production departments, providing the crucial data needed to create premium quality products that are durable and trustworthy.
