Tentukan daya tahan dan masa pakai produk Anda dengan DIN Abrasion Tester, instrumen presisi yang dirancang khusus untuk mengukur ketahanan aus pada material elastis. Alat ini merupakan standar industri untuk pengujian karet, tapak ban, sol sepatu, sabuk konveyor, sabuk transmisi, serta kulit asli maupun sintetis. Dengan efisiensi tinggi, hasil yang sangat dapat direproduksi (reproducibility), dan pengoperasian yang mudah, mesin ini adalah aset vital untuk kontrol kualitas dan pengembangan produk.
Metode pengujian DIN yang diakui secara internasional bekerja dengan menekan sampel berbentuk silinder ke permukaan drum berputar yang dilapisi kertas abrasif standar. Saat drum berputar dengan kecepatan konstan 40 RPM, penahan sampel bergerak secara lateral sejauh 4.2mm setiap putaran. Gerakan ini memastikan keausan terjadi secara merata di seluruh permukaan drum, bukan hanya pada satu alur, sehingga menghasilkan data yang paling akurat dan konsisten yang mencerminkan kondisi keausan di dunia nyata.
Setiap komponen mesin ini dirancang untuk memenuhi persyaratan standar DIN 53516, ISO 4649, dan GB/T9867. Dari diameter drum 150mm yang presisi hingga kecepatan putar dan beban standar yang dapat diaplikasikan, setiap pengujian dijamin valid dan dapat dibandingkan secara global. Konstruksinya yang kokoh dengan bobot 50kg memberikan stabilitas yang luar biasa selama pengujian, memastikan tidak ada getaran yang mengganggu akurasi hasil.
Bagi produsen di industri otomotif, alas kaki, dan produk karet industri, DIN Abrasion Tester adalah investasi yang sangat diperlukan. Alat ini memberikan data kuantitatif yang jelas tentang kehilangan volume akibat abrasi, memungkinkan Anda untuk memvalidasi kualitas bahan baku, mengoptimalkan formulasi kompon, dan menjamin produk akhir Anda memenuhi spesifikasi daya tahan yang paling ketat. Buktikan keunggulan produk Anda dengan data pengujian yang andal dan diakui industri.
Determine the durability and service life of your products with the DIN Abrasion Tester, a precision instrument specifically engineered to measure the wear resistance of elastic materials. This machine is the industry standard for testing rubber, tire treads, shoe soles, conveyor belts, transmission belts, as well as soft and synthetic leather. Featuring high efficiency, excellent reproducibility, and easy operation, this machine is a vital asset for quality control and product development.
The internationally recognized DIN testing method works by pressing a cylindrical specimen against the surface of a rotating drum lined with standard abrasive paper. As the drum rotates at a constant speed of 40 RPM, the specimen holder traverses laterally by 4.2mm with each revolution. This movement ensures that wear occurs evenly across the entire drum surface, not just in a single groove, leading to the most accurate and consistent data that reflects real-world wear conditions.
Every component of this machine is engineered to meet the stringent requirements of DIN 53516, ISO 4649, and GB/T9867 standards. From the precise 150mm drum diameter to the controlled rotation speed and standard applicable loads, every test is guaranteed to be valid and globally comparable. Its robust construction, weighing 50kg, provides exceptional stability during testing, ensuring that no vibrations interfere with the accuracy of the results.
For manufacturers in the automotive, footwear, and industrial rubber product sectors, the DIN Abrasion Tester is an indispensable investment. It provides clear, quantitative data on volume loss due to abrasion, allowing you to validate raw material quality, optimize compound formulations, and guarantee your final products meet the strictest durability specifications. Prove your product's superiority with reliable, industry-recognized test data.

