Optimalkan performa material Anda di lini produksi dan aplikasi akhir dengan Coefficient of Friction (COF) Tester kami yang canggih. Instrumen ini dirancang secara presisi untuk mengukur karakteristik gesekan, baik statis (gaya awal gerak) maupun dinamis (gaya saat bergerak), pada material lembaran seperti film plastik, kertas, dan pelapis. Bagi industri pengemasan, percetakan, dan manufaktur film, data COF yang akurat sangat krusial untuk mencegah masalah produksi dan memastikan konsistensi produk.
Mesin ini bekerja dengan metode yang terstandardisasi dan otomatis. Sebuah benda luncur (sled) dengan massa standar 200g diletakkan di atas permukaan sampel, kemudian ditarik dengan kecepatan konstan. Sensor gaya berpresisi tinggi secara akurat merekam gaya yang dibutuhkan untuk memulai gerakan (gesekan statis) dan gaya rata-rata untuk mempertahankan gerakan (gesekan dinamis). Didukung oleh mikrokomputer terintegrasi, alat ini menampilkan nilai COF statis dan dinamis secara bersamaan dan real-time pada layar LCD yang jernih.
Dirancang dengan teknologi mutakhir untuk hasil yang andal, alat ini memiliki fitur kalibrasi cerdas untuk meminimalkan kesalahan dan sepenuhnya sesuai dengan standar industri utama seperti ASTM D1894. Salah satu keunggulan utamanya adalah adanya port komunikasi RS232 dan perangkat lunak pendukung. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan instrumen ke komputer untuk melakukan analisis data yang mendalam, menyimpan hasil pengujian, dan membuat laporan profesional, meningkatkan proses jaminan kualitas Anda ke level berikutnya.
Jangan biarkan masalah yang berkaitan dengan gesekan menghambat efisiensi produksi Anda. Berinvestasi pada COF Tester ini adalah langkah strategis untuk memvalidasi kualitas bahan baku, mengontrol proses produksi, dan memenuhi spesifikasi klien yang ketat. Dengan desain modern yang cocok untuk lingkungan kantor maupun laboratorium, instrumen ini adalah solusi esensial untuk memastikan material Anda berperilaku seperti yang diharapkan, setiap saat.
Optimize your material's performance on production lines and in its final application with our advanced Coefficient of Friction (COF) Tester. This instrument is precisely engineered to measure the frictional characteristics, both static (initial force of motion) and dynamic (force during motion), of sheet materials like plastic film, paper, and coatings. For the packaging, printing, and film manufacturing industries, accurate COF data is crucial for preventing production issues and ensuring product consistency.
This machine operates using a standardized and automated method. A sled with a standard mass of 200g is placed on the sample's surface and then pulled at a constant velocity. A high-precision force sensor accurately records the force required to initiate movement (static friction) and the average force needed to maintain that movement (dynamic friction). Powered by an integrated microcomputer, the device displays both static and dynamic COF values simultaneously and in real-time on its clear LCD screen.
Designed with cutting-edge technology for reliable results, this instrument features an intelligent calibration system to minimize errors and fully complies with key industry standards like ASTM D1894. A major advantage is its RS232 communication port and supporting software. This functionality allows you to connect the instrument to a computer for in-depth data analysis, test result storage, and professional report generation, elevating your quality assurance process to the next level.
Do not let friction-related problems impede your production efficiency. Investing in this COF Tester is a strategic move to validate raw material quality, control production processes, and meet strict client specifications. With a modern design suitable for both office and laboratory environments, this instrument is the essential solution for ensuring your materials behave exactly as expected, every single time.

