Hadirkan presisi dan kontrol tak tertandingi dalam proses R&D dan quality control Anda dengan Digital Viscometer kami. Instrumen canggih ini dirancang untuk mengukur viskositas atau tingkat kekentalan cairan secara akurat, sebuah parameter krusial yang menentukan kualitas, konsistensi, dan performa produk di berbagai industri, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, cat, hingga pelumas. Alat ini adalah solusi definitif untuk memastikan setiap batch produk Anda memenuhi spesifikasi reologi yang tepat.
Dibangun dengan teknologi superior, viscometer ini ditenagai oleh inti mikroprosesor 16-unit dan motor elektrik berteknologi gearless (tanpa roda gigi) yang menjamin putaran yang sangat halus, senyap, dan andal. Keakuratan pengukuran yang tinggi (±1.0%) dan repetabilitas (±0.1%) memberikan kepercayaan penuh pada setiap data yang dihasilkan. Instrumen ini juga dilengkapi dengan probe temperatur RTD yang sensitif untuk memonitor dan merekam suhu sampel secara real-time, memungkinkan Anda memahami hubungan krusial antara suhu dan viskositas.
Pengoperasian menjadi sangat mudah dan informatif berkat layar LCD digital dengan latar biru yang jernih. Semua parameter pengujian penting ditampilkan secara bersamaan, termasuk nilai viskositas, kecepatan rotasi (RPM), persentase torsi, nomor rotor yang digunakan, serta nilai viskositas maksimum yang dapat diukur pada kombinasi rotor dan kecepatan saat ini. Tampilan data yang komprehensif ini memberikan Anda gambaran lengkap dan kontrol penuh atas kondisi pengujian.
Lebih dari sekadar alat ukur, ini adalah sistem analisis viskositas yang modern. Dengan konektor RS232 dan software pengujian yang disertakan, Anda dapat menghubungkan viscometer ke komputer untuk transfer dan analisis data lebih lanjut. Software ini memungkinkan Anda untuk merekam dan memvisualisasikan perubahan viskositas secara dinamis terhadap waktu, kecepatan, maupun suhu, mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga untuk inovasi dan peningkatan kualitas produk.
Bring unparalleled precision and control to your R&D and quality control processes with our Digital Viscometer. This advanced instrument is designed to accurately measure viscosity, a critical parameter that defines the quality, consistency, and performance of products across numerous industries, from food and beverage, pharmaceuticals, and cosmetics, to paints and lubricants. This device is the definitive solution for ensuring every batch of your product meets its precise rheological specifications.
Built with superior technology, this viscometer is powered by a 16-unit microprocessor core and a gearless electric motor, which guarantees exceptionally smooth, quiet, and reliable rotation. Its high measurement accuracy (±1.0%) and repeatability (±0.1%) provide complete confidence in every data point generated. The instrument is also equipped with a sensitive RTD temperature probe to monitor and record the sample's temperature in real-time, allowing you to understand the crucial relationship between temperature and viscosity.
Operation is made incredibly easy and informative thanks to the clear, blue-screen LCD digital display. All critical test parameters are displayed simultaneously, including the viscosity value, rotational speed (RPM), torque percentage, the rotor number in use, and even the maximum measurable viscosity for the current rotor/speed combination. This comprehensive data display gives you a complete overview and full control of the testing conditions.
More than just a measurement device, this is a modern viscosity analysis system. With its RS232 connector and included testing software, you can connect the viscometer to a computer for further data transfer and analysis. The software enables you to record and visualize dynamic changes in viscosity against time, speed, or temperature, transforming raw data into valuable insights for product innovation and quality improvement.

