Hadirkan kapabilitas pengujian material terlengkap di laboratorium Anda dengan Computer Control Tensile Testing Machine kami. Dikenal juga sebagai Universal Testing Machine (UTM), alat canggih ini adalah pilar utama untuk riset dan pengembangan (R&D) serta quality control di berbagai industri. Dirancang untuk versatilitas, mesin ini mampu melakukan serangkaian pengujian mekanis secara akurat, termasuk uji tarik (tensile), tekan (compression), tekuk (bending), geser (shear), kupas (peel), dan bahkan uji siklus/kelelahan (fatigue cycling) pada beragam material, mulai dari logam, komposit, plastik, elastomer, tekstil, hingga produk jadi.
Presisi adalah inti dari mesin uji kami. Ditenagai oleh pilihan motor AC yang andal atau motor servo Panasonic presisi tinggi, alat ini menawarkan rentang kecepatan pengujian yang sangat luas dan terkontrol (dari 0.1 hingga 500mm/min) dengan akurasi ±0.5%. Untuk menjamin integritas data, sistem ini menggunakan load cell presisi tinggi dari USA yang dikombinasikan dengan resolusi sistem hingga 1/150,000, memastikan setiap gaya yang diaplikasikan terukur dengan akurat. Dengan beragam pilihan kapasitas beban yang tersedia (hingga 500 kg), kami dapat menyediakan konfigurasi mesin yang paling sesuai untuk kebutuhan pengujian spesifik Anda.
Kekuatan sesungguhnya dari sistem ini terletak pada software pengujian khususnya yang intuitif dan komprehensif. Dioperasikan sepenuhnya melalui komputer, software ini memungkinkan Anda untuk merancang dan mengatur parameter pengujian yang kompleks, memonitor proses pengujian secara real-time, mengumpulkan data secara otomatis, dan melakukan analisis mendalam. Hasilnya, termasuk grafik tegangan-regangan (stress-strain curve) dan nilai-nilai kunci seperti kekuatan tarik (tensile strength) dan elongasi, dapat ditampilkan langsung dan dicetak dalam format laporan profesional, meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi human error.
Sebagai solusi turnkey yang lengkap dan aman, mesin uji ini dirancang sesuai dengan berbagai standar pengujian internasional terkemuka seperti ASTM, GB, JIS, dan lainnya. Sistem keamanan yang berlapis, mencakup proteksi stroke dan beban berlebih serta tombol berhenti darurat, menjamin keamanan operator dan mesin selama pengoperasian. Berinvestasi pada Universal Testing Machine ini berarti berinvestasi pada kepastian kualitas, inovasi produk, dan keunggulan kompetitif di pasar global.
Bring the most complete material testing capabilities to your laboratory with our Computer Control Tensile Testing Machine. Also known as a Universal Testing Machine (UTM), this advanced device is a cornerstone for research and development (R&D) and quality control across various industries. Designed for versatility, this machine can accurately perform a series of mechanical tests, including tensile, compression, bending, shear, peel, and even fatigue cycling tests on a diverse range of materials, from metals, composites, and plastics, to elastomers, textiles, and finished products.
Precision is at the core of our testing machine. Powered by a choice of a reliable AC motor or a high-precision Panasonic servo motor, it offers a very wide and controlled testing speed range (from 0.1 to 500mm/min) with an accuracy of ±0.5%. To ensure data integrity, the system utilizes a high-precision USA load cell combined with a system resolution of up to 1/150,000, ensuring every applied force is accurately measured. With a wide range of optional load capacities available (up to 500 kg), we can provide the machine configuration that best suits your specific testing needs.
The true power of this system lies in its intuitive and comprehensive special testing software. Operated entirely via computer, the software allows you to design and set up complex testing parameters, monitor the test process in real-time, automatically collect data, and perform in-depth analysis. The results, including stress-strain curves and key values like tensile strength and elongation, can be instantly displayed and printed in a professional report format, increasing efficiency and reducing the potential for human error.
As a complete and safe turnkey solution, this testing machine is designed in compliance with numerous leading international testing standards like ASTM, GB, JIS, and more. A multi-layered safety system, including stroke and force overload protection plus an emergency stop device, ensures the safety of both the operator and the machine during operation. Investing in this Universal Testing Machine means investing in quality certainty, product innovation, and a competitive edge in the global market.

