Pastikan kualitas dan kebersihan minyak mentah (crude oil) serta minyak bakar (fuel oil) Anda dengan Apparatus Ekstraksi Sedimen kami. Instrumen laboratorium fundamental ini dirancang khusus untuk menentukan kandungan sedimen melalui metode ekstraksi menggunakan toluene, sesuai dengan prosedur standar internasional ASTM D473. Pengujian ini sangat penting untuk menilai kualitas minyak, mencegah penyumbatan pada pipa dan filter, serta menghindari kerusakan pada pompa dan mesin.
Kunci dari proses ekstraksi yang berhasil adalah kontrol pemanasan yang seragam dan stabil. Oleh karena itu, alat ini dilengkapi dengan sistem pemanas elektrik yang dayanya dapat diatur secara terus-menerus (0-650W) melalui solid state voltage regulator. Fitur penyesuaian tegangan tanpa langkah (stepless) ini memberikan operator kontrol penuh untuk mencapai suhu pemanasan yang ideal dan uniform, memastikan proses ekstraksi berjalan secara efisien dan konsisten untuk hasil yang akurat pada setiap pengujian.
Setiap komponen dalam apparatus ini dirancang untuk ketahanan dan fungsionalitas yang optimal sesuai dengan metode ASTM D473. Paket ini mencakup semua perangkat keras yang diperlukan, termasuk keranjang berbahan stainless steel yang kokoh untuk menahan sampel, serta kondensor dan wadah penampung air dari kaca yang dirancang khusus. Dengan labu Erlenmeyer berkapasitas 2000ml, Anda dapat memproses volume sampel yang memadai untuk mendapatkan hasil yang representatif.
Bagi laboratorium di kilang minyak, terminal pipa, dan fasilitas quality control bahan bakar, alat ekstraksi sedimen ini adalah investasi esensial. Desainnya yang lugas, pengoperasian yang mudah, dan kepatuhan penuh terhadap standar industri menjadikannya alat yang andal untuk memverifikasi kebersihan produk. Pastikan minyak mentah dan bahan bakar Anda memenuhi spesifikasi komersial yang ketat dan jaga kelancaran operasional dengan data uji sedimen yang akurat dan tepercaya.
Ensure the quality and cleanliness of your crude oil and fuel oil with our Sediment Extraction Apparatus. This fundamental laboratory instrument is specifically designed to determine the sediment content by the extraction method using toluene, in strict accordance with the ASTM D473 international standard procedure. This test is critically important for assessing oil quality, preventing blockages in pipelines and filters, and avoiding damage to pumps and engines.
The key to a successful extraction process is uniform and stable heating control. Therefore, this apparatus is equipped with an electric heating system whose power can be continuously adjusted (0-650W) via a solid-state voltage regulator. This stepless voltage adjustment feature gives the operator full control to achieve the ideal and uniform heating temperature, ensuring the extraction process runs efficiently and consistently for accurate results in every test.
Every component in this apparatus is designed for optimal durability and functionality as per the ASTM D473 method. The package includes all the necessary hardware, such as a robust stainless steel basket to hold the sample, as well as a specially designed glass condenser and water receiver. With the included 2000ml Erlenmeyer flask, you can process an adequate sample volume to obtain representative results.
For laboratories in refineries, pipeline terminals, and fuel quality control facilities, this sediment extraction apparatus is an essential investment. Its straightforward design, easy operation, and full compliance with a key industry standard make it a reliable tool for verifying product cleanliness. Ensure your crude oil and fuel oil meet stringent commercial specifications and maintain smooth operations with accurate and trustworthy sediment test data.

