Jamin kebersihan dan keamanan bahan bakar turbin penerbangan (avtur) Anda dengan Solid Particulate Pollutant Tester kami. Instrumen esensial ini dirancang khusus untuk melakukan pengukuran gravimetri terhadap kontaminan partikulat padat yang terkandung dalam bahan bakar jet melalui metode pengambilan sampel langsung dari jalur (line sampling). Pengujian ini memiliki tujuan krusial: meminimalkan kontaminan untuk menghindari penyumbatan filter dan masalah operasional serius lainnya pada sistem bahan bakar pesawat. Seluruh prosedur pengujiannya dirancang sesuai dengan standar industri penerbangan, ASTM D2276.
Keandalan analisis didukung oleh komponen-komponen berkualitas tinggi. Unit filter utama menggunakan inti saringan dari glass sand core yang membuat hasil eksperimental dapat terlihat dengan jelas. Sistem kontrol tekanan yang intuitif dilengkapi dengan pengukur tekanan (pressure gauge) dan regulator tekanan dengan katup jarum (needle valve), memungkinkan operator untuk mengatur dan memantau tekanan secara presisi dan mudah. Untuk menjamin durabilitas, dasar dari apparatus ini terbuat dari material stainless steel yang memiliki ketahanan korosi yang baik.
Dirancang untuk kepraktisan dan mobilitas, alat ini sangat cocok digunakan sebagai field monitor atau di laboratorium. Di dalamnya terintegrasi sebuah pompa vakum yang memiliki keunggulan ukuran kecil, bobot ringan, dan tingkat kebisingan yang rendah, menjadikannya aman, andal, dan mudah dioperasikan di berbagai lokasi. Desain keseluruhan yang rasional tidak hanya menarik secara penampilan tetapi juga ramah lingkungan dan menggabungkan semua fungsi yang diperlukan dalam satu unit yang ringkas.
Bagi kilang minyak, depot bahan bakar, bandara, dan fasilitas militer, alat uji ini merupakan perangkat vital untuk quality control. Dengan menyediakan metode yang terstandarisasi dan andal untuk mengukur kontaminan padat, instrumen ini membantu mencegah kegagalan peralatan yang fatal, memastikan bahan bakar memenuhi spesifikasi kebersihan yang sangat ketat, dan pada akhirnya berkontribusi secara langsung pada keselamatan penerbangan.
Ensure the cleanliness and safety of your aviation turbine fuel (jet fuel) with our Solid Particulate Pollutant Tester. This essential instrument is specifically designed to perform a gravimetric measurement of solid particulate matter present in jet fuel via the line sampling method. The objective of this test is crucial: to minimize contaminants in order to avoid filter plugging and other serious operational problems in aircraft fuel systems. The entire testing procedure is designed in accordance with the aviation industry standard, ASTM D2276.
Reliable analysis is supported by high-quality components. The main filter unit utilizes a glass sand core, which makes the experimental result obvious and clear. The intuitive pressure control system features a pressure gauge and a pressure regulator with a needle valve, allowing the operator to precisely and easily adjust and monitor the pressure. To guarantee durability, the base of the apparatus is constructed from stainless steel material, which offers good corrosion resistance.
Designed for practicality and mobility, this apparatus is perfectly suited for use as a field monitor or in the laboratory. It integrates a vacuum pump that has the advantages of being small, lightweight, and low-noise, making it safe, reliable, and easy to operate in various locations. The overall rational design is not only attractive in appearance but also environmentally friendly and combines all necessary functions into one compact unit.
For refineries, fuel depots, airports, and military facilities, this testing instrument is a vital quality control device. By providing a standardized and reliable method to quantify solid contaminants, this tester helps prevent catastrophic equipment failures, ensures fuel meets extremely strict cleanliness specifications, and ultimately contributes directly to aviation safety.

