Hadirkan efisiensi dan akurasi dalam pengujian korosivitas bahan bakar dengan Silver Strip Corrosion Bath kami yang memiliki desain paten. Instrumen canggih ini dirancang khusus untuk menentukan sifat korosif pada bahan bakar turbin penerbangan (avtur) dan bahan bakar mesin bensin otomotif. Pengujian ini sangat krusial, terutama bagi depot minyak di bandara saat proses penerimaan untuk memastikan kualitas dalam waktu singkat. Alat ini sepenuhnya sesuai dengan metode uji standar internasional seperti ASTM D7671 dan IP227.
Maksimalkan produktivitas laboratorium Anda dengan desain berkapasitas tinggi. Apparatus ini mampu mengakomodasi dan menjalankan delapan pengujian sampel secara bersamaan. Rak tabung air yang simpel memungkinkan perendaman delapan tabung uji berukuran 350ml dalam sekali jalan, sebuah fitur yang sangat meningkatkan throughput dan efisiensi, menjawab kebutuhan pengujian volume tinggi dengan cepat.
Kontrol proses yang presisi dan otomatis adalah jantung dari instrumen ini. Sistem pendingin dan sirkulasi air dikendalikan secara otomatis menggunakan teknologi semikonduktor yang canggih, menjaga suhu pengujian pada titik kontrol 50°C dengan akurasi ±0.5°C. Delapan unit flowmeter presisi tinggi yang terpasang memungkinkan operator tidak hanya untuk memantau tetapi juga untuk mengatur laju aliran air sirkulasi untuk setiap sampel secara individual. Untuk menambah kemudahan, sistem Timing Alert akan secara otomatis memberitahu pengguna saat pengujian telah selesai.
Sebagai solusi yang lengkap dan ramah pengguna, alat ini mengintegrasikan semua kebutuhan Anda dalam satu unit. Desain patennya yang efisien dilengkapi dengan printer termal internal untuk pencetakan laporan hasil secara langsung, menyederhanakan proses dokumentasi. Dengan tampilan suhu digital dan kontrol yang intuitif, instrumen ini menawarkan solusi "plug-and-play" yang andal dan terstandarisasi untuk pengujian korosi strip perak yang paling menuntut sekalipun.
Bring efficiency and accuracy to your fuel corrosiveness testing with our patented Silver Strip Corrosion Bath. This advanced instrument is specifically designed to determine the corrosive properties of aviation turbine fuels and automotive spark-ignition engine fuels. This test is especially crucial for airport oil depots during fuel reception to ensure quality in a short amount of time. The apparatus fully conforms to international standard test methods such as ASTM D7671 and IP227.
Maximize your laboratory's productivity with this high-capacity design. The apparatus can accommodate and run eight sample tests simultaneously. A simple watering tube assembly allows for the immersion of eight 350ml test tubes in a single run, a feature that dramatically increases throughput and efficiency, answering the need for high-volume testing in a timely manner.
Precise and automated process control is at the heart of this instrument. The cooling and circulating water system is automatically controlled using advanced semiconductor technology, maintaining the required test temperature of 50°C with an accuracy of ±0.5°C. Eight individual, high-precision flowmeters allow the operator to not only display but also adjust the circulating water flow rate for each sample. For added convenience, an integrated Timing Alert system will automatically notify the user upon test completion.
As a complete and user-friendly solution, this apparatus integrates all your needs into a single unit. Its patented, efficient design is equipped with a built-in thermal printer for direct reporting of results, simplifying the documentation process. With its digital temperature display and intuitive controls, this instrument offers a reliable, standardized, and "plug-and-play" solution for even the most demanding silver strip corrosion testing requirements.

