Memperkenalkan instrumen laboratorium spesialis, Alat Uji Densitas Gas Perminyakan Cair (LPG), yang beroperasi menggunakan Metode Hidrometer Tekanan (Pressure Hydrometer Method). Perangkat ini merupakan solusi krusial yang dirancang untuk penentuan densitas atau densitas relatif dari gas minyak cair (LPG) dan hidrokarbon ringan lainnya dengan akurasi tinggi. Dengan kepatuhan penuh terhadap standar industri internasional yang fundamental seperti ASTM D1657, ISO 3993, dan SH/T0221, instrumen ini adalah alat yang sangat diperlukan bagi kilang minyak, terminal penyimpanan, dan laboratorium inspeksi kualitas untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi, untuk keperluan transfer kustodi, dan menjamin keamanan.
Keamanan dan ketahanan adalah fondasi dari desain instrumen ini, yang dibuat khusus untuk menangani sampel bertekanan yang mudah menguap. Seluruh katup (valve) dibuat dari material baja tahan karat (stainless steel 1Cr18Ni9Ti) berkualitas tinggi yang mampu menahan tekanan hingga 4MPa. Silinder uji utama terbuat dari kaca organik transparan yang kokoh, memungkinkan operator untuk mengamati proses pengujian secara visual dengan aman, dan disegel secara rapat di kedua ujungnya dengan pelat ujung logam dan paking neoprene. Instrumen ini dirancang untuk pengoperasian yang aman pada sampel dengan tekanan uap hingga 1.4MPa.
Akurasi dalam pengukuran densitas sangat bergantung pada kontrol suhu yang presisi, dan instrumen ini unggul dalam aspek tersebut. Unit ini dilengkapi dengan sistem penangas pemanas (heater bath) terintegrasi yang mencakup pemanas elektrik, agitator efisiensi tinggi, dan sistem penyesuaian suhu otomatis. Pengontrol suhu digital yang sensitif dan responsif memastikan suhu pengujian dapat dijaga secara stabil pada 15°C atau 20°C dengan akurasi ketat ±0.2°C. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan metode refrigerasi kompresor untuk pendinginan yang efektif, menjadikannya sistem termal yang lengkap dan andal.
Dirancang untuk operasi yang efisien dan andal, setiap komponen dipilih untuk performa yang optimal. Agitator dengan kecepatan 1250 r/min memastikan keseragaman suhu di seluruh penangas dengan tingkat kebisingan yang rendah. Tampilan digital yang jelas memberikan informasi suhu secara real-time, memungkinkan pemantauan yang mudah. Secara keseluruhan, Alat Uji Densitas LPG ini menyediakan solusi yang lengkap, aman, dan sangat akurat untuk pengujian kontrol kualitas rutin dan kepatuhan spesifikasi dalam lingkungan industri perminyakan dan gas yang menuntut.
Introducing a specialized laboratory instrument, the Liquefied Petroleum Gas (LPG) Density Tester, which operates using the Pressure Hydrometer Method. This device is a crucial solution designed for the high-accuracy determination of density or relative density of liquefied petroleum gas and other light hydrocarbons. With full compliance to fundamental international industry standards such as ASTM D1657, ISO 3993, and SH/T0221, this instrument is an indispensable tool for refineries, storage terminals, and quality inspection laboratories to ensure product specifications are met, for custody transfer purposes, and to guarantee safety.
Safety and robustness are the cornerstones of this instrument's design, which is purpose-built to handle volatile, pressurized samples. All valves are crafted from high-grade stainless steel (1Cr18Ni9Ti) capable of withstanding pressures up to 4MPa. The main test cylinder is made of sturdy, transparent organic glass, allowing the operator to safely observe the testing process visually, and is securely sealed at both ends with metal end plates and neoprene gaskets. This instrument is designed for safe operation with samples having a vapor pressure of up to 1.4MPa.
Accuracy in density measurement is highly dependent on precise temperature control, and this instrument excels in that aspect. The unit is equipped with an integrated heater bath system that includes an electric heater, a high-efficiency agitator, and an automatic temperature adjustment system. The sensitive and responsive digital temperature controller ensures the test temperature can be stably maintained at either 15°C or 20°C with a strict accuracy of ±0.2°C. Furthermore, the system is also equipped with a compressor refrigeration method for effective cooling, making it a complete and reliable thermal system.
Designed for efficient and reliable operation, every component is selected for optimal performance. The 1250 r/min agitator ensures temperature uniformity throughout the bath with low noise levels. The clear digital display provides real-time temperature information, allowing for easy monitoring. Overall, this LPG Density Tester provides a complete, safe, and highly accurate solution for routine quality control testing and specification compliance in the demanding environment of the petroleum and gas industry.

