Ini adalah Mesin Uji Kekuatan Ban, sebuah sistem pengujian presisi tinggi yang dirancang khusus untuk analisis kekuatan dan keamanan ban. Instrumen ini sepenuhnya memenuhi persyaratan standar industri otomotif global yang ketat, termasuk FMVSS, ETRTOEDI, ISO, dan GB, memastikan validitas pengujian untuk pasar internasional. Mesin ini mampu melakukan serangkaian pengujian krusial seperti energi putus (breaking energy), tekanan kontak statis, dan ketahanan pelepasan bead dari pelek (bead unseating resistance). Berikut adalah rincian spesifikasi dan kemampuannya yang canggih.
Sistem ini menawarkan performa dan kapasitas yang luar biasa untuk mengakomodasi berbagai jenis ban. Kapasitas gaya radial maksimum mencapai 50KN dan dapat diperluas hingga 100KN atau 150KN, ideal untuk ban mobil penumpang hingga ban komersial. Alat ini dapat menguji ban dengan diameter maksimum 1100mm (dapat diperluas hingga 1500mm) dan lebar penampang hingga 550mm. Kecepatan pengujian standar adalah 50 mm/menit dengan akurasi gaya dan perpindahan yang sangat tinggi, yaitu ±1%. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, sistem pembebanan tersedia dalam dua konfigurasi canggih: sistem servo hidrolik loop tertutup atau sistem servo mekanis loop tertutup.
Kemampuan analisisnya yang serbaguna mencakup beberapa pengujian paling penting dalam validasi ban. Instrumen ini secara fundamental dirancang untuk uji energi putus. Sebagai opsi tambahan, kemampuannya dapat ditingkatkan untuk melakukan Uji Ketahanan Pelepasan Bead (Bead Unseating Resistance Test) dengan gaya maksimum hingga 20KN, sebuah parameter keselamatan kritis. Opsi lainnya termasuk Uji Tekanan Kontak Statis dan Sistem Analisis Otomatis untuk Area Kontak, yang menyediakan data mendalam mengenai jejak ban (footprint) dan distribusi tekanan, penting untuk riset dan pengembangan.
Untuk menjamin presisi dan kemudahan penggunaan, mesin ini dilengkapi dengan teknologi terdepan. Pemandu linier (linear guideways) yang presisi dan kekakuan struktur yang sangat baik memastikan vertikalitas beban radial yang sempurna, sementara penempatan transduser secara canggih mengeliminasi interferensi gesekan. Seluruh proses pengujian divisualisasikan melalui kurva uji real-time pada perangkat lunak komputer. Efisiensi dan keamanan operasional ditingkatkan lebih lanjut dengan teknologi yang dipatenkan, termasuk perangkat pengangkat rakitan ban dan velg serta blok uji pelepasan bead Tipe C yang inovatif.
This is a Tire Strength Testing Machine, a high-precision testing system specifically designed for the analysis of tire strength and safety. The instrument fully complies with the stringent requirements of global automotive industry standards, including FMVSS, ETRTOEDI, ISO, and GB, ensuring test validity for the international market. This machine is capable of performing a series of crucial tests such as breaking energy, static contact pressure, and bead unseating resistance. The following are its detailed specifications and advanced capabilities.
The system offers outstanding performance and capacity to accommodate a wide variety of tire types. The maximum radial force capacity reaches 50KN and can be extended to 100KN or 150KN, ideal for passenger car tires up to commercial tires. It can test tires with a maximum diameter of 1100mm (extendable to 1500mm) and a section width of up to 550mm. The standard test speed is 50 mm/min with a very high accuracy for force and displacement of ±1%. To meet diverse needs, the loading system is available in two advanced configurations: a hydraulic closed-loop servo system or a mechanical closed-loop servo system.
Its versatile analysis capabilities cover some of the most critical tests in tire validation. The instrument is fundamentally designed for breaking energy tests. As an additional option, its capabilities can be enhanced to perform the Bead Unseating Resistance Test with a maximum force of up to 20KN, a critical safety parameter. Other options include the Static Contact Pressure Test and an Automatic Analysis System for Contact Area, which provide in-depth data on the tire's footprint and pressure distribution, essential for research and development.
To guarantee precision and ease of use, the machine is equipped with leading-edge technology. Precise linear guideways and excellent structural stiffness ensure perfect verticality of the radial load, while an advanced transducer arrangement eliminates frictional interference. The entire testing process is visualized through a real-time test curve on the computer software. Operational efficiency and safety are further enhanced by patented technologies, including a tire and rim assembly lifting device and an innovative Type C bead unseating block.

