Ini adalah Platform Uji Ban Multi-Fungsi, sebuah sistem R&D modular dan canggih yang dirancang untuk analisis komprehensif terhadap berbagai karakteristik ban sesuai standar SAE dan GB. Sistem ini dapat dikonfigurasi untuk beragam pengujian pada ban mobil penumpang (PCR), truk dan bus (TBR), hingga Off-The-Road (OTR). Berikut adalah rincian kemampuan pengujian dan spesifikasi teknis utamanya.
Platform ini unggul dalam karakterisasi gaya dan kekakuan (stiffness) ban secara mendalam. Kemampuan pengujian intinya mencakup uji quasi-statis gaya normal vs defleksi radial, gaya longitudinal vs defleksi longitudinal, serta gaya lateral vs defleksi lateral. Selain itu, sistem ini juga mampu melakukan uji torsi quasi-statis terhadap sudut angular. Untuk mengakomodasi berbagai jenis ban, platform ini memiliki kapasitas beban yang sangat besar, dengan gaya normal dan radial maksimum hingga 100KN untuk ban TBR. Kecepatan pengujian dapat diatur secara fleksibel dari 0 hingga 70 mm/menit, dikendalikan oleh sistem servo loop tertutup yang presisi.
Kemampuan analisisnya dapat diperluas secara signifikan dengan berbagai modul pengujian canggih. Platform ini dapat dilengkapi dengan sistem pemindaian kontur kontak ban (tire contact contour scanning) menggunakan teknologi laser CCD untuk analisis jejak ban (footprint) yang detail. Opsi pengujian khusus lainnya mencakup uji gaya angkat bahaya (hazard raised force), uji performa saat dibebani (loaded performance test), uji kekuatan ban (tire strength test), dan uji resistansi listrik ban. Fitur yang paling menonjol adalah kemampuan untuk melakukan hampir semua pengujian ini dengan dukungan fungsi sudut camber yang dapat diatur, memungkinkan simulasi kondisi pengendaraan yang sangat realistis.
Seluruh platform direkayasa untuk presisi dan keandalan tertinggi. Sistem servo close-loop yang canggih memberikan kontrol akurat atas beban, gaya, dan sudut. Struktur mesin yang kaku dan simetris menjamin vertikalitas ban yang sempurna selama pengujian, sementara platform pembebanan yang tahan aus memastikan kondisi permukaan yang stabil dan konsisten. Dengan kemampuan untuk mengukur tekanan inflasi ban secara real-time dan akurasi pengukuran defleksi hingga ±0.05mm, platform modular ini merupakan solusi R&D yang tak tertandingi untuk pengembangan, validasi, dan riset ban generasi berikutnya.
This is a Tire Multifunction Testing Machine, an advanced and modular R&D platform designed for the comprehensive analysis of various tire characteristics in compliance with SAE and GB standards. This system can be configured for a diverse range of tests on passenger car (PCR), truck and bus (TBR), and even Off-The-Road (OTR) tires. The following are its detailed core testing capabilities and technical specifications.
This platform excels at the in-depth characterization of tire forces and stiffness. Its core testing capabilities include the quasi-static normal force vs. radial deflection, longitudinal force vs. longitudinal deflection, and lateral force vs. lateral deflection tests. Additionally, the system can perform a quasi-static torque vs. angular test. To accommodate a wide variety of tires, the platform has a very large load capacity, with maximum normal and radial forces of up to 100KN for TBR tires. The test speed is flexibly adjustable from 0 to 70 mm/min, governed by a precision servo closed-loop system.
Its analytical capabilities can be significantly expanded with various advanced testing modules. The platform can be equipped with a tire contact contour scanning system using CCD laser technology for detailed footprint analysis. Other special test options include the hazard raised force test, a loaded performance test, a tire strength test, and an electrical resistance test. The most notable feature is the ability to perform nearly all of these tests with the support of an adjustable camber angle function, enabling highly realistic simulations of driving conditions.
The entire platform is engineered for the highest precision and reliability. An advanced servo close-loop system provides accurate control over load, force, and angle. The machine's stiff and symmetrical structure guarantees perfect tire verticality during testing, while a wear-resistant loading platform ensures stable and consistent surface conditions. With the ability to measure tire inflation pressure in real-time and a deflection measurement accuracy of up to ±0.05mm, this modular platform is an unparalleled R&D solution for the development, validation, and research of next-generation tires.

