Ini adalah Mesin Uji Ledak Hidrolik Ban, sebuah sistem pengujian destruktif canggih yang dirancang untuk menentukan batas tekanan pecah ultimit pada ban pesawat, mobil, dan motor. Instrumen ini sepenuhnya memenuhi persyaratan standar GB dan standar industri terkait untuk pengujian kekuatan ban. Dengan teknologi pompa hidrolik tenaga udara yang inovatif dan kontrol komputer penuh, mesin ini adalah platform yang ideal untuk riset, pengembangan, dan validasi keamanan ban. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan teknologinya.
Inti dari sistem ini adalah teknologi Pompa Hidrolik Tenaga Udara (Air Driven Hydraulic Pump) yang canggih, yang menggunakan udara terkompresi sebagai sumber tenaga sehingga bebas polusi, tidak bising, dan sangat efisien. Kinerjanya yang luar biasa memungkinkan pengujian pada tekanan yang sangat tinggi, dengan konfigurasi yang tersedia untuk menghasilkan tekanan output maksimum hingga 12MPa, 21MPa, 40MPa, bahkan lebih. Kecepatan peningkatan tekanan (boost speed) dapat diatur secara presisi dalam rentang 20 kPa/menit hingga 300 kPa/menit, memungkinkan simulasi berbagai skenario tekanan dengan media uji menggunakan air.
Seluruh proses pengujian diotomatiskan sepenuhnya melalui sistem kontrol komputer yang canggih. Melalui antarmuka perangkat lunak, pengguna dapat dengan mudah melakukan pra-pengaturan (pre-set) semua parameter pengujian kritis, termasuk tekanan target, kecepatan peningkatan tekanan, siklus pelepasan tekanan, dan parameter lainnya. Sistem ini mampu mempertahankan tekanan uji konstan untuk periode waktu yang lama—tanpa pergerakan komponen, tanpa menghasilkan panas, dan tanpa konsumsi energi—ideal untuk uji ketahanan. Teknologi pendorong dua arah memastikan output tekanan hidrolik yang sangat halus dan tanpa efek kejut (impulse effect).
Dirancang untuk analisis data yang mendalam, sistem komputer tidak hanya mengontrol pengujian tetapi juga secara otomatis merekam dan menyimpan laporan pengujian. Fitur yang paling krusial untuk R&D adalah kemampuannya untuk menghasilkan output kurva eksperimental (pressure curve), yang memvisualisasikan perilaku ban terhadap peningkatan tekanan hingga titik ledak. Mesin ini dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan terintegrasi, termasuk perlindungan kebocoran, arus pendek, dan arus berlebih, memastikan operasi yang aman saat melakukan pengujian destruktif bertekanan sangat tinggi.
This is a Tire Hydraulic Burst Testing Machine, an advanced destructive testing system designed to determine the ultimate burst pressure limit of aircraft, automobile, and motorcycle tires. This instrument fully complies with the requirements of GB and related industry standards for tire strength testing. Featuring innovative air-driven hydraulic pump technology and full computer control, this machine is the ideal platform for research, development, and tire safety validation. The following are its detailed technical specifications and technologies.
The core of this system is its advanced Air-Driven Hydraulic Pump technology, which uses compressed air as its power source, making it pollution-free, noiseless, and highly efficient. Its outstanding performance enables testing at extremely high pressures, with configurations available to produce maximum output pressures of up to 12MPa, 21MPa, 40MPa, and even more. The pressure boost speed is precisely adjustable within the range of 20 kPa/min to 300 kPa/min, allowing the simulation of various pressure scenarios using water as the test medium.
The entire testing process is fully automated via a sophisticated computer control system. Through the software interface, users can easily pre-set all critical test parameters, including target pressure, boost speed, pressure relief cycles, and other parameters. The system is capable of maintaining a constant test pressure for long periods—with no parts movement, no heat generation, and no energy consumption—ideal for endurance tests. A two-way boost pressure technology ensures a very smooth hydraulic pressure output with no impulse effect.
Designed for in-depth data analysis, the computer system not only controls the test but also automatically records and stores test reports. The most crucial feature for R&D is its ability to output the experimental pressure curve, which visualizes the tire's behavior against increasing pressure up to the bursting point. The machine is equipped with multiple integrated safety features, including leakage, short-circuit, and over-current protection, ensuring safe operation while conducting critical, ultra-high-pressure destructive tests.
