Ini adalah Mesin Uji Performa Dampak (Impacting Performance Tester), sebuah sistem pengujian canggih yang dirancang khusus untuk Uji Dampak Bahaya Jalan (Road Hazard Impact Test) pada ban mobil penumpang (PCR) dan truk ringan (LTR). Pengujian ini sepenuhnya memenuhi persyaratan standar internasional seperti SAE J1981 dan standar nasional lainnya untuk mengukur performa dampak pada ban kendaraan bermotor. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya yang canggih.
Direkayasa untuk presisi dan repetabilitas, mesin ini memiliki struktur empat pilar dengan kekakuan yang sangat baik dan mekanisme gesekan rendah. Desain ini menjamin tumbukan yang bersih, vertikal, dan terarah. Salah satu fitur mekanis yang paling krusial adalah mekanisme pemosisian ban otomatis, yang tidak hanya menyederhanakan persiapan pengujian tetapi juga memungkinkan dilakukannya tumbukan di luar pusat (off-center strikes). Kemampuan ini sangat penting untuk mensimulasikan berbagai skenario benturan dengan bahaya di jalan secara akurat, seperti menabrak tepi lubang atau trotoar.
Sistem ini dioperasikan melalui kontrol komputer canggih yang memungkinkan operator untuk mengatur berbagai parameter pengujian yang kompleks. Pengguna dapat dengan mudah memasukkan dan mengontrol variabel seperti sudut jatuhan (drop angle) dan energi potensial dampak, memberikan fleksibilitas penuh untuk riset dan validasi. Proses tumbukan dimonitor secara akurat oleh sistem pengukuran berpresisi dan beresolusi tinggi, termasuk sistem pengukuran tekanan yang mampu menangkap data benturan secara detail. Data ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk kurva tekanan (pressure curve) untuk analisis kegagalan dan evaluasi performa yang mendalam.
Keselamatan adalah prioritas utama dalam pengujian berenergi tinggi, dan mesin ini dilengkapi dengan pengaturan keamanan berlapis untuk menjamin perlindungan bagi operator dan fasilitas. Fleksibilitas pengujian dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan opsi mekanisme pemosisian rotasi ban, yang memungkinkan pengujian pada berbagai titik di sekeliling lingkar ban. Secara signifikan, instrumen ini dapat berfungsi sebagai bagian dari suite pengujian yang lebih besar; ketika digabungkan dengan mesin X-ray atau penganalisis laser shearing speckle, kemampuannya untuk mengevaluasi kekuatan karkas ban dan performa dampak secara menyeluruh menjadi tak tertandingi.
This is an Impacting Performance Tester, an advanced testing system designed specifically for the Road Hazard Impact Test on passenger car (PCR) and light truck (LTR) tires. This test fully complies with the requirements of international standards like SAE J1981 and other national standards for measuring the impact performance of motor vehicle tires. The following are its detailed technical specifications and advanced capabilities.
Engineered for precision and repeatability, the machine features an excellent stiffness four-pillar structure with a low-friction mechanism. This design guarantees a clean, vertical, and well-directed impact. One of the most crucial mechanical features is the automatic tire positioning mechanism, which not only simplifies test setup but also allows for off-center strikes. This capability is essential for accurately simulating a variety of real-world road hazard impact scenarios, such as striking the edge of a pothole or a curb.
The system is operated via an advanced computer control that allows the operator to set multiple complex test parameters. Users can easily input and control variables such as the drop angle and impact potential energy, providing full flexibility for research and validation. The impact event is accurately monitored by a high-precision, high-resolution measurement system, including a pressure measurement system capable of capturing detailed impact data. This data is then visualized in the form of a pressure curve for in-depth failure analysis and performance evaluation.
Safety is a top priority in high-energy testing, and this machine is equipped with multiple security settings to ensure the protection of the operator and the facility. Testing flexibility can be further enhanced with the optional tire rotation positioning mechanism, which allows for testing at various points around the tire's circumference. Significantly, this instrument can function as part of a larger testing suite; when combined with X-ray machines or laser shearing speckle analyzers, its ability to comprehensively evaluate tire carcass strength and impact performance becomes unparalleled.

