Ini adalah Mesin Uji Kecepatan Tinggi dan Durabilitas Ban Empat Posisi, sebuah platform pengujian heavy-duty yang dirancang untuk validasi performa ban dengan throughput maksimal. Alat ini sepenuhnya memenuhi standar FMVSS, ISO, dan GB untuk pengujian kecepatan tinggi, durabilitas, dan performa tekanan rendah. Sistem ini merupakan solusi ideal untuk fasilitas pengujian volume tinggi dan produsen ban skala besar. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya yang superior.
Konfigurasi unik dari mesin ini adalah intinya, menampilkan empat posisi uji dan dua drum uji dalam satu platform terintegrasi. Desain ini memungkinkan pengujian hingga empat ban secara bersamaan, secara drastis meningkatkan produktivitas dan efisiensi laboratorium. Platform ini sangat serbaguna, mampu menangani berbagai kombinasi pengujian seperti ban Truk-Truk (TBR-TBR), Truk-Mobil Penumpang (TBR-PCR), atau Mobil Penumpang-Mobil Penumpang (PCR-PCR). Kinerjanya yang ekstrem didukung oleh kemampuan kecepatan drum hingga 400 kph dan kapasitas beban radial hingga 100 kN, yang dikelola oleh sistem servo hidrolik loop tertutup yang presisi.
Platform ini dilengkapi dengan teknologi canggih yang telah dipatenkan untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi operasional. Salah satu inovasi utamanya adalah sistem pengukuran suhu dan tekanan internal ban, yang memberikan data telemetri krusial langsung dari dalam ban selama pengujian berlangsung. Selain itu, perangkat pengangkat rakitan ban dan velg yang juga dipatenkan memastikan proses pemasangan dan pelepasan ban yang lebih mudah, cepat, dan aman. Berbagai opsi pengukuran lanjutan juga tersedia, termasuk pengukuran radius muatan statis dan dinamis, defleksi, serta radius putar per kilometer.
Direkayasa untuk keandalan dan operasi jangka panjang, mesin ini dibangun di atas fondasi rekayasa yang solid. Sebuah mekanisme pembebanan rotating four-connecting-rod-link memastikan gaya gesekan yang rendah dan konstan untuk hasil yang akurat. Seluruh sistem dirancang untuk operasi yang hemat energi dengan tingkat getaran dan kebisingan yang rendah (kurang dari 78dB), menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Dengan sistem pemantauan real-time dan kemudahan perawatan, platform pengujian empat posisi ini adalah investasi tak tertandingi untuk memimpin dalam kapasitas dan kualitas pengujian ban.
This is a Four-Positions High Speed and Endurance Testing Machine, a heavy-duty testing platform designed for maximum throughput in tire performance validation. This instrument fully complies with FMVSS, ISO, and GB standards for high-speed, endurance, and low-inflation pressure performance tests. This system is the ideal solution for high-volume testing facilities and large-scale tire manufacturers. The following are its detailed superior technical specifications and capabilities.
The unique configuration of this machine is its core strength, featuring four test positions and two test drums in a single integrated platform. This design allows for the testing of up to four tires simultaneously, drastically increasing laboratory productivity and efficiency. The platform is highly versatile, capable of handling various test combinations such as Truck-Truck (TBR-TBR), Truck-Passenger Car (TBR-PCR), or Passenger Car-Passenger Car (PCR-PCR). Its extreme performance is supported by drum speed capabilities of up to 400 kph and a radial load capacity of up to 100 kN, managed by a precision hydraulic close-loop servo system.
This platform is equipped with advanced patented technologies to enhance data accuracy and operational efficiency. One of its key innovations is the internal tire temperature and pressure measurement system, which provides crucial telemetry data directly from inside the tire during testing. Additionally, a patented tire and rim assembly lifting device ensures an easier, faster, and safer tire mounting and dismounting process. A wide range of advanced measurement options are also available, including static and dynamic loaded radius, deflection, and rolling radius per kilometer measurements.
Engineered for reliability and long-term operation, this machine is built on a solid engineering foundation. A rotating four-connecting-rod-link load carriage mechanism ensures low and constant friction for accurate results. The entire system is designed for energy-saving operation with low vibration and low noise levels (less than 78dB), creating a better working environment. With a real-time monitoring system and ease of maintenance, this four-position testing platform is an unparalleled investment for leading in tire testing capacity and quality.

