Ini adalah Universal Oven Laboratorium, sebuah perangkat pemanas presisi tinggi yang serbaguna, dirancang untuk berbagai aplikasi esensial di laboratorium industri, pertanian, ilmiah, dan medis. Oven ini ideal untuk proses pengeringan, pemanasan, curing, sterilisasi, dan uji penuaan. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya.
Kinerja pemanasan yang presisi adalah inti dari oven ini. Mampu beroperasi pada rentang suhu yang lebar, dari suhu ruangan hingga 250°C, dengan daya pemanas maksimum 1400W. Pengontrol suhu digital yang canggih menjamin stabilitas, menjaga suhu dengan tingkat akurasi dan fluktuasi hanya ±1°C. Keunggulan utamanya adalah sistem sirkulasi udara paksa (forced air circulation), yang memastikan distribusi panas yang sangat merata di seluruh ruang dan mempercepat waktu pemulihan suhu setelah pintu dibuka, menghasilkan kondisi yang ideal untuk sampel yang sensitif.
Dibangun untuk daya tahan dan kemudahan penggunaan, oven ini memiliki konstruksi yang berkualitas. Ruang interior berukuran 450x450x400 mm (kapasitas sekitar 81 liter) seluruhnya terbuat dari stainless steel, yang tidak hanya tahan terhadap korosi tetapi juga sangat mudah dibersihkan. Boks bagian luar terbuat dari pelat baja yang kokoh dengan lapisan cat semprot pelindung, memastikan masa pakai yang panjang di lingkungan laboratorium yang sibuk.
Untuk kontrol proses yang lengkap, oven ini dilengkapi dengan fitur operasional yang mudah digunakan. Tampilan digital yang jernih memudahkan pemantauan dan pengaturan suhu. Sebuah timer digital terintegrasi memungkinkan pengguna untuk mengatur durasi proses pemanasan secara akurat, dengan waktu maksimal hingga 99 jam 50 menit, cocok untuk proses jangka panjang. Beroperasi pada daya listrik standar satu fasa (220V, 50/60Hz), oven serbaguna ini adalah aset fundamental yang andal untuk hampir semua jenis laboratorium.
This is a Universal Laboratory Oven, a versatile, high-precision heating device designed for a wide range of essential applications in industrial, agricultural, scientific, and medical labs. This oven is ideal for processes such as drying, heating, curing, sterilizing, and aging tests. The following are its detailed technical specifications and capabilities.
Precise heating performance is the core of this oven. It is capable of operating over a wide temperature range, from room temperature up to 250°C, with a maximum heating power of 1400W. The advanced digital temperature controller ensures stability, maintaining the temperature with an accuracy and fluctuation of only ±1°C. Its key advantage is the forced air circulation system, which guarantees highly uniform heat distribution throughout the chamber and accelerates temperature recovery time after the door is opened, creating ideal conditions for sensitive samples.
Built for durability and ease of use, this oven features a high-quality construction. The 450x450x400 mm interior chamber (approximately 81-liter capacity) is made entirely of stainless steel, which is not only resistant to corrosion but also very easy to clean. The outer box is made of a sturdy steel plate with a protective spray-coated surface, ensuring a long service life in a busy laboratory environment.
For complete process control, the oven is equipped with user-friendly operational features. A clear digital display makes it easy to monitor and set the temperature. An integrated digital timer allows the user to accurately set the duration of the heating process, with a maximum time of up to 99 hours and 50 minutes, suitable for long-duration processes. Operating on standard single-phase power (220V, 50/60Hz), this versatile oven is a fundamental and reliable asset for virtually any type of laboratory.

