Mesin uji universal ini menawarkan rentang kapasitas pengujian yang sangat luas, mampu memberikan gaya uji maksimum dari 0.1 kN hingga 300 kN. Dengan kelas presisi 0.5, alat ini menjamin akurasi pengukuran tingkat tinggi, dengan kesalahan indikasi gaya uji yang berada dalam ±0.5% hingga ±1.0% dari nilai yang ditunjukkan. Rentang pengukuran gaya ujinya yang lebar, mencakup 0.2% hingga 100% dari kapasitas maksimum, memastikan hasil yang andal dan dapat dipercaya untuk pengujian material dengan berbagai tingkat kekuatan.
Dari sisi kecepatan dan kontrol gerakan, mesin ini memiliki rentang kecepatan yang dapat diatur secara fleksibel mulai dari 0.001 mm/menit hingga 500 mm/menit, dengan akurasi kecepatan yang terjaga dalam ±0.5%. Kemampuan kontrol gerakannya sangat presisi, didukung oleh resolusi perpindahan setinggi 0.001mm. Hal ini memungkinkan simulasi berbagai kondisi pengujian secara akurat dan konsisten, sesuai dengan standar pengujian yang ketat untuk beragam jenis material.
Dalam hal pengukuran deformasi, sistem ini mampu mencatat perubahan bentuk material dengan kesalahan indikasi hanya sebesar ±0.5% dari nilai yang tertera. Jangkauan pengukuran untuk deformasi besar berkisar antara 10 mm hingga 800 mm, memberikan fleksibilitas untuk menguji sampel yang elastis. Ruang kerja pengujian juga dirancang secara adaptif, dengan lebar uji efektif yang bervariasi antara 400 mm hingga 600 mm serta langkah uji tarik dan tekan efektif yang bisa mencapai 800 mm, bahkan dapat disesuaikan lebih lanjut sesuai kebutuhan spesifik pengguna.
Untuk pengoperasiannya, mesin ini membutuhkan daya listrik yang bervariasi sesuai kapasitas, mulai dari 220V untuk model yang lebih kecil hingga 380V untuk model berkapasitas besar. Mesin ini dirancang untuk beroperasi secara optimal pada lingkungan kerja dengan suhu ruangan hingga 35°C dan kelembaban relatif di bawah 80%. Stabilitas operasional dijamin oleh bobot mesin yang substansial, berkisar antara 150 kg hingga 1500 kg, yang memastikan getaran minimal selama proses pengujian berlangsung.
This universal testing machine offers a very wide testing capacity range, capable of delivering a maximum test force from 0.1 kN up to 300 kN. With a precision class of 0.5, this equipment guarantees a high level of measurement accuracy, with an indicating error of test force within ±0.5% to ±1.0% of the displayed value. Its broad test force measuring range, covering 0.2% to 100% of the maximum capacity, ensures reliable and trustworthy results for testing materials with various strength levels.
In terms of speed and motion control, this machine features a flexibly adjustable speed range from 0.001 mm/min up to 500 mm/min, with a speed accuracy maintained within ±0.5%. Its motion control capability is highly precise, supported by a displacement resolution as fine as 0.001mm. This allows for the accurate and consistent simulation of various testing conditions, complying with strict testing standards for a diverse range of materials.
Regarding deformation measurement, the system can record changes in material shape with an indicating error of only ±0.5% of the stated value. The measurement range for large deformation spans from 10 mm to 800 mm, providing the flexibility to test elastic samples. The testing workspace is also adaptively designed, with an effective test width varying from 400 mm to 600 mm and an effective tensile and compression stroke that can reach 800 mm, which can be further customized according to specific user requirements.
For its operation, the machine requires varying electrical power depending on its capacity, ranging from 220V for smaller models to 380V for high-capacity models. It is designed to operate optimally in a working environment with a room temperature of up to 35°C and relative humidity below 80%. Operational stability is ensured by the machine's substantial weight, ranging from 150 kg to 1500 kg, which guarantees minimal vibration during the testing process.

