Ini adalah Alat Uji Kerataan Elektronik (Electronic Evenness Tester), sebuah instrumen presisi yang dirancang khusus untuk menentukan tingkat kerataan (evenness) pada material tahap persiapan pemintalan, yaitu sliver dan roving. Alat ini merupakan perangkat fundamental untuk kontrol kualitas di pabrik pemintalan (spinning mills) guna memastikan konsistensi material sebelum diproses menjadi benang. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya.
Instrumen ini menawarkan kinerja pengukuran presisi tinggi untuk analisis kerataan massa. Dirancang untuk menguji material dalam rentang kepadatan linier dari 160 hingga 650 tex, alat ini memiliki resolusi pengukuran yang sangat halus sebesar 0.01mm, memungkinkannya untuk mendeteksi variasi ketebalan sekecil apapun. Proses pengujian berjalan pada kecepatan konstan yang terstandarisasi, dengan kecepatan keliling puli pemandu (idler pulley) sebesar 1950 mm/menit, untuk memastikan kondisi pengujian yang konsisten dan hasil yang dapat diulang.
Dioperasikan oleh sistem kontrol mikro komputer yang canggih, instrumen ini menyederhanakan proses analisis kerataan. Salah satu fitur utamanya adalah kemampuan untuk menampilkan kurva kerataan secara real-time pada layar LCD terintegrasi. Umpan balik visual yang instan ini memungkinkan operator untuk segera mengidentifikasi adanya ketidakrataan atau cacat pada sliver atau roving, sehingga tindakan perbaikan pada proses produksi dapat segera dilakukan.
Didesain secara fungsional untuk kebutuhan laboratorium pemintalan, alat ini dilengkapi dengan dua pilihan lebar slot puli pemandu (1.58mm dan 3.17mm) untuk mengakomodasi berbagai diameter material yang diuji. Dengan memastikan kerataan pada tahap sliver dan roving, pabrik pemintalan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas akhir benang, mengurangi putus benang saat proses produksi, dan menghasilkan kain dengan penampilan yang lebih seragam. Oleh karena itu, instrumen ini adalah investasi krusial untuk fondasi kontrol kualitas di industri tekstil.
This is an Electronic Evenness Tester, a precision instrument designed specifically to determine the evenness of materials in the spinning preparation stage, namely sliver and roving. This device is a fundamental tool for quality control in spinning mills to ensure material consistency before it is processed into yarn. The following are its detailed technical specifications and capabilities.
This instrument offers high-precision measurement performance for mass evenness analysis. Designed to test materials within a linear density range of 160 to 650 tex, it features a very fine measurement resolution of 0.01mm, allowing it to detect even the slightest variations in thickness. The testing process runs at a standardized, constant speed, with a circumferential velocity of the idler pulley at 1950 mm/min, ensuring consistent and repeatable test conditions.
Operated by an advanced micro computer control system, this instrument simplifies the evenness analysis process. One of its key features is the ability to display the evenness curve in real-time on its integrated LCD screen. This instant visual feedback allows operators to immediately identify any irregularities or defects in the sliver or roving, enabling prompt corrective actions in the production process.
Functionally designed for the needs of a spinning laboratory, the device comes with two idler pulley slot width options (1.58mm and 3.17mm) to accommodate various material diameters. By ensuring evenness at the sliver and roving stage, spinning mills can significantly improve the quality of the final yarn, reduce yarn breakages during production, and produce fabrics with a more uniform appearance. Therefore, this instrument is a crucial investment for foundational quality control in the textile industry.

