Ini adalah Mesin Penggulung Sampel Benang Elektronik (Electronic Yarn Sample Winder), sebuah perangkat presisi yang dirancang untuk membuat kartu sampel benang (yarn sample cards) yang seragam, rapi, dan konsisten. Alat ini merupakan perangkat esensial untuk persiapan sampel dalam proses kontrol kualitas visual dan instrumental di industri tekstil. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya.
Mesin ini menawarkan kontrol penuh atas proses penggulungan untuk menghasilkan kartu sampel yang sempurna sesuai kebutuhan. Kecepatan penggulungan dapat diatur dalam rentang yang lebar, dari 100 hingga 900 putaran per menit. Yang terpenting, kerapatan gulungan juga dapat disesuaikan secara presisi dari 0.01 hingga 0.99mm, memungkinkan pengguna untuk membuat gulungan yang renggang untuk analisis kebersihan atau gulungan yang sangat padat untuk representasi warna yang solid. Tingkat ketidakrataan kerapatan gulungan yang rendah (maksimum 2%) menjamin hasil yang sangat seragam.
Dirancang untuk efisiensi tinggi, instrumen ini mampu menggulung hingga 10 atau 20 sampel benang secara bersamaan ke atas kartu. Kemampuan ini secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk persiapan sampel dalam jumlah besar. Parameter penggulungan lainnya juga dapat dikontrol dengan presisi, termasuk lebar gulungan yang dapat disesuaikan dari 5 hingga 40mm dan jumlah lapisan (number of layers) yang dapat diprogram dari 1 hingga 99 lapis, memberikan kontrol total atas ketebalan dan tampilan akhir kartu sampel.
Kartu sampel benang yang dihasilkan oleh mesin ini sangat ideal untuk berbagai aplikasi kontrol kualitas dan presentasi. Kegunaan utamanya adalah untuk penilaian visual terhadap penampilan dan kebersihan benang, pembuatan kartu warna (color cards) untuk pencocokan dan perbandingan warna, serta sebagai sampel standar untuk diarsipkan. Selain itu, kartu ini merupakan persiapan sampel yang sempurna untuk pengujian instrumental lebih lanjut, seperti pengujian dengan colorimeter atau pengukuran ketahanan terhadap sinar UV.
This is an Electronic Yarn Sample Winder, a precision device designed to create uniform, neat, and consistent yarn sample cards. This instrument is an essential device for sample preparation in visual and instrumental quality control processes within the textile industry. The following are its detailed technical specifications and capabilities.
This machine offers complete control over the winding process to produce perfect sample cards as required. The winding speed is adjustable over a wide range, from 100 to 900 revolutions per minute. Most importantly, the winding density is also precisely adjustable from 0.01 to 0.99mm, allowing users to create very open windings for cleanness analysis or very dense windings for solid color representation. The low winding density unevenness (maximum 2%) guarantees a highly uniform result.
Designed for high efficiency, this instrument is capable of winding up to 10 or 20 yarn samples simultaneously onto a card. This capability drastically reduces the time required for preparing samples in large quantities. Other winding parameters can also be precisely controlled, including an adjustable winding width from 5 to 40mm and a programmable number of layers from 1 up to 99, providing total control over the sample card's final thickness and appearance.
The yarn sample cards produced by this machine are ideal for a wide range of quality control and presentation applications. Its primary uses are for the visual assessment of yarn appearance and cleanness, the creation of color cards for color matching and comparison, and as standard samples for archiving. Furthermore, these cards serve as perfect sample preparations for further instrumental testing, such as for colorimeter testing or the measurement of UV resistance.

