Ini adalah Sistem Uji Nomor Benang Elektronik (Electronic Yarn Count System), sebuah perangkat terintegrasi yang dirancang untuk menentukan nomor benang (kepadatan linier) secara cepat, otomatis, dan akurat. Sistem ini sepenuhnya memenuhi metode pengujian dalam standar industri tekstil internasional seperti ISO 2060 dan ASTM D1907, menjadikannya alat fundamental untuk kontrol kualitas. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya.
Inti dari sistem ini adalah integrasi antara dua komponen utama: timbangan elektronik (electronic balance) presisi tinggi dan mikro komputer (micro computer) yang canggih. Timbangan ini menawarkan kapasitas penimbangan hingga 210 gram dengan tingkat presisi yang luar biasa yaitu 0.001 gram, memastikan penimbangan sampel benang (dalam bentuk untai/skein) yang sangat akurat. Piringan penimbangan berdiameter 100mm menyediakan ruang yang cukup untuk sampel.
Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuan kalkulasi otomatis yang dikelola oleh mikro komputernya. Setelah sampel benang dengan panjang yang telah ditentukan ditimbang, sistem secara otomatis menghitung dan menampilkan nomor benang dalam berbagai satuan standar industri (seperti Tex, Denier, Ne, Nm, dll). Fitur ini mengeliminasi kebutuhan akan perhitungan manual yang rumit dan rentan kesalahan, serta secara signifikan mempercepat proses pengujian. Untuk kemudahan pelacakan, sistem ini juga dilengkapi dengan memori data yang mampu menyimpan hingga 50 grup hasil pengujian.
Sebagai perangkat esensial di setiap laboratorium tekstil, sistem uji nomor benang ini merupakan alat vital untuk kontrol kualitas di pabrik pemintalan (spinning mills), pabrik tenun, dan perusahaan garmen. Dengan menyediakan metode yang cepat dan andal untuk memverifikasi nomor benang, produsen dapat memastikan konsistensi bahan baku, mengontrol kualitas produksi lot-ke-lot, dan menjamin bahwa kain akhir akan memenuhi spesifikasi berat, ketebalan,
This is an Electronic Yarn Count System, an integrated device designed to determine the yarn count (linear density) quickly, automatically, and accurately. This system fully complies with the testing methods of international textile industry standards such as ISO 2060 and ASTM D1907, making it a fundamental tool for quality control. The following are its detailed technical specifications and capabilities.
At the core of this system is the integration of two main components: a high-precision electronic balance and an advanced micro computer. The balance offers a weighing capacity of up to 210 grams with an exceptional precision of 0.001 grams, ensuring highly accurate weighing of yarn samples (in skein form). The 100mm diameter weighing tray provides ample space for the sample.
The key advantage of this system is its automatic calculation capability, managed by its micro computer. After a yarn sample of a predetermined length is weighed, the system automatically calculates and displays the yarn count in various industry-standard units (such as Tex, Denier, Ne, Nm, etc.). This feature eliminates the need for complex and error-prone manual calculations and significantly speeds up the testing process. For easy tracking, the system is also equipped with a data memory capable of storing up to 50 groups of test results.
As an essential device in any textile laboratory, this yarn count system is a vital tool for quality control in spinning mills, weaving factories, and garment companies. By providing a fast and reliable method to verify yarn count, manufacturers can ensure the consistency of their raw materials, control the quality of their production from lot to lot, and guarantee that the final fabric will meet the required specifications for weight, thickness, and appearance.

