Ini adalah Alat Uji Puntir Benang Manual (Hand-Reeling Twist Tester), sebuah instrumen mekanis yang andal, portabel, dan ekonomis untuk menentukan jumlah puntiran pada benang tunggal (single) dan gintir (plied). Alat ini dirancang untuk memenuhi metode pengujian dalam standar industri tekstil internasional seperti ISO 2061 dan ASTM D1422/1423, menjadikannya solusi fundamental untuk kontrol kualitas. Berikut adalah rincian spesifikasi teknisnya.
Instrumen ini dioperasikan sepenuhnya secara manual, tidak memerlukan sumber daya listrik sehingga sangat portabel dan dapat diandalkan di lingkungan manapun. Meskipun dioperasikan secara manual, alat ini mampu melakukan pengujian menggunakan dua metode standar utama: Metode Hitung Langsung (Direct Counting Method) dan Metode Lepas-Puntir-Puntir-Ulang (Untwist-Retwist Method). Ini memastikan bahwa hasil pengujian yang didapat tetap akurat dan sesuai dengan prosedur standar industri.
Dirancang untuk presisi dan fleksibilitas, alat ini dilengkapi dengan penghitung mekanis (manual counting) yang akurat untuk mencatat jumlah putaran. Panjang sampel uji dapat diatur secara fleksibel dalam rentang 0 hingga 300mm dengan akurasi skala 1mm, memberikan keleluasaan lebih dalam persiapan sampel dibandingkan dengan model dengan panjang tetap. Instrumen ini sangat serbaguna, mampu menguji berbagai ukuran benang dalam rentang kepadatan linier dari 1 hingga 499.9 tex.
Dengan bobot hanya 5.6 kg, instrumen ini sangat ringan dan ringkas, menjadikannya solusi ideal untuk pengecekan kualitas cepat di berbagai lokasi di lantai produksi, laboratorium pendidikan, atau fasilitas dengan anggaran terbatas. Konstruksinya yang kokoh dan sederhana memastikan masa pakai yang panjang dengan perawatan minimal. Alat ini adalah pilihan tepat bagi siapa saja yang membutuhkan alat uji puntir benang yang fundamental, andal, dan bernilai tinggi.
This is a Hand-Reeling Twist Tester, a reliable, portable, and economical mechanical instrument for determining the number of twists in both single and plied yarns. This device is designed to comply with the testing methods of international textile industry standards such as ISO 2061 and ASTM D1422/1423, making it a fundamental solution for quality control. The following are its detailed technical specifications.
This instrument is operated entirely manually, requiring no electrical power source, which makes it highly portable and dependable in any environment. Despite its manual operation, it is capable of performing tests using the two primary standard methods: the Direct Counting Method and the Untwist-Retwist Method. This ensures that the obtained test results remain accurate and compliant with industry-standard procedures.
Designed for precision and flexibility, the device is equipped with an accurate manual counting mechanism to record the number of rotations. The test sample length is flexibly adjustable within the range of 0 to 300mm with a scale accuracy of 1mm, offering greater freedom in sample preparation compared to fixed-length models. The instrument is highly versatile, capable of testing a wide range of yarn sizes within a linear density range of 1 to 499.9 tex.
Weighing only 5.6 kg, this instrument is extremely lightweight and compact, making it an ideal solution for quick quality checks at various locations on the production floor, for educational laboratories, or for facilities with limited budgets. Its robust and simple construction ensures a long service life with minimal maintenance. This tool is the perfect choice for anyone who needs a fundamental, reliable, and high-value yarn twist tester.

