Ini adalah Alat Ukur Kelembapan Benang Multi-Fungsi, sebuah instrumen portabel yang dirancang untuk mengukur secara cepat dan akurat tingkat kelembapan (kadar air atau moisture regain) pada berbagai jenis benang. Alat ini merupakan perangkat esensial untuk kontrol kualitas (QC) di pabrik pemintalan, pabrik benang, dan industri tekstil. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya.
Keunggulan utama dari instrumen ini adalah kapabilitas multi-fungsinya, yang telah dikalibrasi untuk mengukur berbagai jenis benang yang paling umum digunakan. Alat ini dapat secara akurat mengukur kelembapan pada benang katun murni (pure cotton), campuran katun/polyester (65/35), campuran polyester/katun (65/35), campuran polyester/viscose (baik 65/35 maupun 80/20), dan benang viscose murni. Kemampuan untuk beralih antar jenis material ini menjadikannya solusi serbaguna untuk fasilitas yang memproses beragam serat.
Instrumen ini menawarkan kinerja pengukuran yang sangat akurat dan presisi untuk memastikan data yang andal. Tingkat kesalahan (error) pada pengukuran moisture regain sangat rendah, yaitu antara ±0.1 hingga ±0.2 poin persentase. Tampilan digitalnya yang jernih memiliki akurasi pembacaan 0.1% untuk kelembapan dan 0.1°C untuk suhu, memberikan umpan balik yang detail kepada operator. Alat ini dirancang untuk beroperasi secara optimal pada rentang suhu lingkungan kerja dari 5°C hingga 35°C.
Dirancang untuk mobilitas dan penggunaan di lapangan, alat ini sangat ringan (hanya 3 kg) dan disajikan dalam sebuah tas jinjing (carrying case) yang kokoh, melindunginya selama transportasi dan penyimpanan. Desain portabel ini memungkinkan teknisi QC untuk melakukan pengukuran cepat dan mudah di mana saja—langsung di gudang penyimpanan bahan baku, di samping mesin produksi, atau di laboratorium. Kemampuan untuk melakukan pengecekan "on-the-spot" sangat krusial untuk mengontrol berat komersial benang, mencegah masalah pemrosesan, dan menjamin konsistensi kualitas produk.
This is a Multi-function Yarn Humidity Meter, a portable instrument designed to quickly and accurately measure the humidity level (moisture regain) of various types of yarn. This device is an essential tool for quality control (QC) in spinning mills, yarn factories, and the textile industry. The following are its detailed technical specifications and capabilities.
The key advantage of this instrument is its multi-function capability, having been pre-calibrated to measure a wide variety of commonly used yarn types. It can accurately measure the humidity of pure cotton yarn, cotton/polyester blends (65/35), polyester/cotton blends (65/35), polyester/viscose blends (both 65/35 and 80/20), and pure viscose yarn. This ability to switch between material types makes it a highly versatile solution for facilities that process diverse fibers.
This instrument offers highly accurate and precise measurement performance to ensure reliable data. The error rate on moisture regain measurement is very low, between ±0.1 to ±0.2 percentage points. Its clear digital display has a reading accuracy of 0.1% for humidity and 0.1°C for temperature, providing the operator with detailed feedback. The device is designed to operate optimally within an ambient working temperature range of 5°C to 35°C.
Designed for mobility and field use, this tool is very lightweight (only 3 kg) and comes in a sturdy carrying case, which protects it during transport and storage. This portable design allows QC technicians to perform quick and easy measurements anywhere—directly in the raw material warehouse, next to production machines, or in the laboratory. The ability to perform "on-the-spot" checks is crucial for controlling the commercial weight of yarn, preventing processing issues, and ensuring consistent product quality.

