Ini adalah Unit Uji Ring Spinning Skala Laboratorium, sebuah mesin pemintal ringkas namun bertenaga yang dirancang untuk mereproduksi kondisi pemintalan industri secara presisi dalam skala kecil. Alat ini ideal untuk riset dan pengembangan (R&D), kontrol kualitas, dan produksi sampel benang dari berbagai jenis serat seperti katun, wol, sintetis, dan campurannya. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya yang serbaguna.
Mesin ini menawarkan kinerja kecepatan tinggi dan konfigurasi yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan penelitian. Kecepatan spindelnya yang luar biasa dapat diatur dari 3500 hingga 18000 RPM untuk kecepatan standar, dan mampu mencapai hingga 20,000 RPM untuk aplikasi kecepatan tinggi. Unit ini tersedia dalam konfigurasi 4 atau 6 spindel dengan creel yang mampu menampung hingga 8 bobbin roving, memberikan kapasitas yang memadai untuk pembuatan sampel dan eksperimen.
Sistem drafting dan puntiran pada mesin ini sepenuhnya dapat disesuaikan untuk meniru berbagai proses produksi. Rentang break draft dapat diatur dari 1 hingga 8, sementara total draft menawarkan rentang yang sangat lebar dan dapat dikonfigurasi untuk Sistem Katun (Cotton System) maupun Sistem Wol (Worsted System). Kemampuan ganda ini menjadikannya sangat serbaguna. Rentang puntiran (twist) juga dapat diatur secara luas untuk menghasilkan benang dengan karakteristik yang spesifik sesuai kebutuhan kedua sistem pemintalan tersebut.
Sebagai platform R&D yang ideal, unit uji ring spinning ini memungkinkan pabrik pemintalan dan lembaga penelitian untuk mengoptimalkan parameter pemintalan, mengembangkan jenis benang baru dari serat inovatif, dan memproduksi sampel benang berkualitas tinggi tanpa harus mengganggu jadwal produksi utama. Kemampuannya untuk mereplikasi sebagian besar kondisi pemintalan ring standar menjadikannya aset tak ternilai untuk inovasi, kontrol kualitas, dan pendidikan di industri tekstil.
This is a Laboratory-Scale Ring-Spinning Test Unit, a compact yet powerful spinning machine designed to precisely reproduce industrial spinning conditions on a small scale. This instrument is ideal for research and development (R&D), quality control, and the production of yarn samples from various fiber types such as cotton, wool, synthetics, and their blends. The following are its versatile technical specifications and capabilities.
This machine offers high-speed performance and flexible configurations for various research needs. Its exceptional spindle speed is adjustable from 3500 to 18000 RPM for standard speeds, and can reach up to 20,000 RPM for high-speed applications. The unit is available in 4 or 6 spindle configurations with a creel capable of holding up to 8 roving bobbins, providing adequate capacity for sample creation and experiments.
The drafting and twisting systems on this machine are fully adjustable to mimic a wide range of production processes. The break draft range is adjustable from 1 to 8, while the total draft offers an extremely wide range and can be configured for both the Cotton System and the Worsted System. This dual-system capability makes it incredibly versatile. The twist range is also widely adjustable to produce yarn with specific characteristics required for both spinning systems.
As an ideal R&D platform, this ring-spinning tester allows spinning mills and research institutions to optimize spinning parameters, develop new yarn types from innovative fibers, and produce high-quality yarn samples without interrupting the main production schedule. Its ability to accurately reproduce most standard ring-spinning conditions makes it an invaluable asset for innovation, quality control, and education in the textile industry.

