Ini adalah Mesin Pengukur Panjang Sliver dan Roving, sebuah alat preparasi sampel fundamental yang dirancang untuk menggulung sliver atau roving dengan panjang yang telah ditentukan secara sangat akurat. Instrumen ini merupakan langkah pertama yang krusial dalam proses penentuan kepadatan linier (nomor hitungan/count) dan sepenuhnya sesuai dengan metode dalam standar internasional seperti ISO 2060 dan GB/T 4743. Berikut adalah rincian spesifikasi teknisnya.
Inti dari mesin ini adalah rol penggulung (roller drum) yang direkayasa dengan presisi tinggi untuk memiliki keliling standar 1000mm (1 meter) dengan toleransi hanya ±1mm. Presisi keliling yang ketat ini sangat penting untuk memastikan panjang sampel yang digulung (dikenal sebagai untai atau skein) akurat, yang merupakan dasar untuk perhitungan nomor benang yang valid. Tersedia juga opsi keliling 36 inci untuk laboratorium yang menggunakan sistem pengukuran imperial.
Dirancang untuk fungsionalitas dan efisiensi di laboratorium, mesin ini memiliki rol dengan lebar 250mm yang dapat mengakomodasi berbagai jenis dan ketebalan sliver atau roving. Instrumen ini cocok untuk berbagai jenis serat, termasuk serat alami seperti katun (cotton), wol (wool), dan sutra (silk), serta serat sintetis. Paket penjualan dilengkapi dengan rak penyangga (creel) yang dapat menampung hingga dua bobbin roving secara bersamaan, memungkinkan persiapan sampel yang lebih cepat atau perbandingan antar bobbin.
Sebagai alat preparasi sampel yang esensial, mesin ini memainkan peranan vital dalam alur kerja kontrol kualitas di pabrik pemintalan. Dengan menghasilkan untaian sliver atau roving dengan panjang yang diketahui secara pasti, sampel tersebut kemudian dapat ditimbang menggunakan timbangan presisi untuk menghitung kepadatan liniernya (misalnya dalam satuan Tex atau ktex). Proses ini memungkinkan pabrik untuk terus memonitor dan menjaga konsistensi produksi dari tahap awal, memastikan kualitas benang akhir sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
This is a Sliver and Roving Length Measurement Machine, a fundamental sample preparation tool designed to wind a precisely predetermined length of sliver or roving with high accuracy. This instrument is the crucial first step in the process of determining linear density (count) and fully complies with the methods in international standards such as ISO 2060 and GB/T 4743. The following are its detailed technical specifications.
At the core of this machine is a roller drum engineered with high precision to have a standard circumference of 1000mm (1 meter) with a tolerance of only ±1mm. This strict circumference precision is essential to ensure the accuracy of the reeled sample length (known as a skein), which is the basis for a valid yarn count calculation. A 36-inch circumference option is also available for laboratories that use the imperial measurement system.
Designed for functionality and efficiency in the laboratory, this machine features a 250mm wide roller that can accommodate various types and thicknesses of sliver or roving. The instrument is suitable for a wide range of natural and synthetic fibers, including cotton, wool, and silk. The package includes a creel stand that can hold up to two roving bobbins simultaneously, allowing for faster sample preparation or comparisons between bobbins.
As an essential sample preparation tool, this machine plays a vital role in the quality control workflow of a spinning mill. By producing skeins of sliver or roving of a precisely known length, these samples can then be weighed on a precision balance to calculate their linear density (e.g., in Tex or ktex). This process allows mills to continuously monitor and control the consistency of their production from the earliest stages, ensuring the final yarn quality meets the desired specifications.

