Ini adalah Alat Ukur Tensi Benang untuk Mesin Jahit, sebuah instrumen presisi yang dirancang khusus untuk mengukur dan membantu mengatur ketegangan benang pada mesin jahit industri. Alat ini merupakan perangkat esensial untuk mencapai hasil jahitan dengan kualitas terbaik dan paling konsisten, menggantikan metode pengaturan manual yang subjektif dengan data yang akurat. Berikut adalah rincian spesifikasi teknis dan kemampuannya.
Instrumen ini menawarkan kinerja pengukuran presisi tinggi yang krusial untuk kualitas jahitan. Dengan tingkat akurasi ±1% dari skala penuh dan ±1 digit, alat ini memberikan pembacaan yang sangat andal. Tersedia dalam berbagai konfigurasi untuk mencakup rentang tegangan yang berbeda, mulai dari 1 cN hingga 1000 cN, membuatnya cocok untuk berbagai jenis benang, dari yang paling halus hingga yang paling tebal. Tingkat pengambilan sampel internal yang tinggi (sekitar 5 kHz) memastikan data yang ditangkap akurat dan responsif.
Dirancang untuk fleksibilitas dan kemudahan penggunaan di lingkungan produksi yang sibuk, alat ini dilengkapi dengan sumber daya ganda (dual power source). Dapat dioperasikan menggunakan dua baterai AA untuk portabilitas penuh saat melakukan pengecekan di berbagai mesin, atau dapat ditenagai oleh adaptor AC untuk penggunaan stasioner jangka panjang di meja kerja atau pos QC. Tampilan digital yang jernih dengan laju pembaruan dua kali per detik memberikan pembacaan hasil yang instan dan mudah dilihat.
Dibangun untuk keandalan, instrumen ini dilengkapi dengan fitur proteksi yang penting. Sensornya memiliki perlindungan beban berlebih (overload protection) hingga 120% dari rentang ukur, melindunginya dari kerusakan akibat lonjakan tegangan benang yang tidak disengaja. Penggunaan alat ini sangat vital dalam industri garmen dan jahit; dengan memastikan tensi benang yang tepat dan terukur, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi masalah kualitas seperti jahitan yang melompat, kerutan pada kain (puckering), dan benang yang mudah putus, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk akhir.
This is a Tension Meter for Sewing Machines, a precision instrument designed specifically to measure and help adjust the thread tension on industrial sewing machines. This device is an essential tool for achieving the best and most consistent quality stitched seams, replacing subjective manual adjustments with accurate data. The following are its detailed technical specifications and capabilities.
This instrument offers the high-precision measurement performance that is crucial for seam quality. With an accuracy of ±1% of full scale and ±1 digit, it provides highly reliable readings. It is available in various configurations to cover different tension ranges, from 1 cN up to 1000 cN, making it suitable for various types of threads, from the finest to the thickest. A high internal sampling rate (approx. 5 kHz) ensures that captured data is accurate and responsive.
Designed for flexibility and ease of use in a busy production environment, this tool is equipped with a dual power source. It can be operated using two AA batteries for full portability when performing checks on various machines, or it can be powered by an AC adapter for long-term stationary use at a workstation or QC post. The clear digital display with a fast update rate of twice per second provides instant and easy-to-read results.
Built for reliability, the instrument is equipped with an important protection feature. Its sensor has overload protection of up to 120% of its measurement range, safeguarding it from damage due to accidental thread tension spikes. The use of this tool is vital in the garment and sewing industries; by ensuring a proper and measurable thread tension, companies can significantly reduce quality issues such as skipped stitches, fabric puckering, and thread breakage, thereby improving efficiency and the final product quality.

