Ini adalah Mesin Kelos Elektronik (Electronic Wrap Reel), sebuah perangkat preparasi sampel otomatis yang dirancang untuk menghasilkan untaian (skeins) benang dengan panjang yang telah ditentukan secara sangat presisi. Alat ini merupakan langkah pertama yang krusial dan fundamental untuk berbagai pengujian benang, terutama penentuan nomor benang (count) dan kekuatan tarik untai (skein strength), sesuai dengan standar internasional seperti ISO 2060 dan ASTM D1907. Berikut adalah rincian spesifikasi teknisnya.
Kinerja penggulungan yang presisi dan otomatis adalah inti dari mesin ini. Dilengkapi dengan kelos (reel) yang memiliki keliling standar 1000mm (1 meter), alat ini menjamin setiap putaran menghasilkan panjang benang yang akurat. Proses penggulungan sepenuhnya otomatis berkat penghitung putaran yang dapat diprogram (programmable counter) dari 1 hingga 9999 putaran, yang akan menghentikan mesin secara otomatis setelah jumlah putaran yang diinginkan tercapai. Kecepatan penggulungan juga dapat diatur secara fleksibel dalam rentang 30 hingga 250 RPM untuk disesuaikan dengan berbagai jenis benang.
Untuk memastikan kualitas dan akurasi untaian yang dihasilkan, instrumen ini dilengkapi dengan fitur-fitur penting. Sebuah sistem pra-tegangan (pre-tension devices) yang dapat diatur dari 0 hingga 100 cN memastikan benang digulung dengan ketegangan yang tepat dan konsisten, mencegah peregangan yang dapat menyebabkan hasil uji yang tidak akurat. Selain itu, mekanisme traverse (travelling reciprocating mechanism) yang bergerak sejauh 35mm memastikan benang tersebar secara merata di sepanjang kelos, menghasilkan untaian yang rapi dan mudah ditangani.
Sebagai sebuah sistem yang lengkap, mesin ini sudah termasuk dudukan paket benang (yarn package stand atau creel), siap untuk digunakan. Dengan menyediakan metode yang cepat, mudah, dan sangat akurat untuk preparasi sampel, mesin kelos elektronik ini merupakan instrumen yang sangat diperlukan (indispensable) bagi setiap laboratorium quality control di industri tekstil. Alat ini menjadi fondasi untuk semua pengujian benang selanjutnya, memastikan bahwa data kekuatan dan kehalusan benang yang Anda peroleh valid dan dapat diandalkan.
This is an Electronic Wrap Reel, an automated sample preparation device designed to produce skeins of yarn of a precisely predetermined length. This instrument is a crucial and fundamental first step for various yarn tests, especially for yarn count and skein strength determination, in accordance with international standards like ISO 2060 and ASTM D1907. The following are its detailed technical specifications.
Precise and automated reeling performance is at the core of this machine. Equipped with a reel that has a standard circumference of 1000mm (1 meter), this device ensures each revolution produces an accurate length of yarn. The reeling process is fully automated thanks to a programmable revolution counter (adjustable from 1 to 9999 revolutions), which automatically stops the machine once the desired number of wraps is reached. The reeling speed is also flexibly adjustable within the range of 30 to 250 RPM to suit different yarn types.
To ensure the quality and accuracy of the resulting skein, this instrument is equipped with essential features. An adjustable pre-tension system (0-100 cN) ensures that the yarn is wound with the correct and consistent tension, preventing stretching that can lead to inaccurate test results. Furthermore, a travelling reciprocating mechanism that traverses a 35mm distance ensures the yarn is laid evenly across the reel, producing a neat and easy-to-handle skein.
As a complete system, this machine includes a yarn package stand (creel), ready for immediate use. By providing a fast, easy, and highly accurate method for sample preparation, this electronic wrap reel is an indispensable instrument for any quality control laboratory in the textile industry. It serves as the foundation for all subsequent yarn testing, ensuring that the strength and count data you obtain is valid and reliable.
