Ini adalah Alat Uji Keriting Benang (Yarn Crimp Tester), sebuah instrumen mekanis presisi yang dirancang untuk mengukur tingkat keriting benang (crimp) atau pengerutan (take-up) pada kain tenun dan kain rajut. Alat ini sepenuhnya memenuhi metode pengujian dalam standar internasional seperti ISO 7211 dan ASTM D3883, menjadikannya perangkat esensial untuk analisis kain. Berikut adalah rincian spesifikasi teknisnya.
Instrumen ini bekerja dengan prinsip sederhana namun akurat: mengukur perbedaan panjang antara benang dalam kondisi keriting di dalam kain dan panjangnya setelah diluruskan di bawah tegangan yang terkontrol. Dilengkapi dengan skala pengukuran (scale length) yang panjang hingga 900mm dengan akurasi 1mm, alat ini mampu mengukur perpanjangan secara presisi. Sebuah skala kalibrasi 150mm juga disertakan untuk memastikan keakuratan pengukuran tetap terjaga dari waktu ke waktu.
Fitur kunci dari alat uji ini adalah unit pra-tegangan (pre-tension unit) yang dapat diatur untuk memberikan beban yang tepat saat meluruskan benang. Kemampuan untuk memberikan tegangan yang benar dan konsisten sangat krusial untuk mendapatkan hasil yang akurat. Instrumen ini menawarkan fleksibilitas dengan dua rentang pra-tegangan yang dapat dipilih, yaitu 0~35cN untuk benang yang lebih halus dan 0~175cN untuk benang yang lebih kuat, membuatnya serbaguna untuk berbagai jenis kain dan benang.
Penggunaan alat ini sangat vital dalam industri tekstil. Dengan mengukur tingkat keriting, produsen dapat secara akurat menghitung konsumsi benang aktual dalam proses menenun atau merajut, yang sangat penting untuk perhitungan biaya produksi (costing) dan manajemen inventaris. Selain itu, data keriting benang juga merupakan parameter kualitas yang penting karena mempengaruhi sifat-sifat kain seperti stabilitas dimensi, elastisitas, dan penampilan akhir, menjadikannya alat yang tak ternilai bagi pabrik tekstil dan laboratorium QC kain.
This is a Yarn Crimp Tester, a precision mechanical instrument designed to measure the degree of yarn crimp or take-up in woven and knitted fabrics. This tool fully complies with the testing methods of international standards such as ISO 7211 and ASTM D3883, making it an essential device for fabric analysis. The following are its detailed technical specifications.
The instrument works on a simple yet accurate principle: measuring the difference in length between the yarn as it exists crimped within the fabric and its length once straightened under a controlled tension. Equipped with a long scale length of up to 900mm with an accuracy of 1mm, it allows for precise measurement of the extension. A 150mm calibration scale is also included to ensure the measurement accuracy is maintained over time.
A key feature of this tester is its adjustable pre-tension unit, which applies the correct amount of load when straightening the yarn. The ability to apply a correct and consistent tension is crucial for obtaining accurate results. This instrument offers flexibility with two selectable pre-tension ranges, 0~35cN for finer yarns and 0~175cN for stronger yarns, making it versatile for a wide variety of fabrics and yarn types.
The application of this tool is vital in the textile industry. By measuring the crimp percentage, manufacturers can accurately calculate the actual yarn consumption in the weaving or knitting process, which is essential for production costing and inventory management. Furthermore, yarn crimp data is also an important quality parameter as it affects fabric properties such as dimensional stability, elasticity, and final appearance, making it an invaluable tool for textile mills and fabric QC laboratories.

