Ini adalah Mesin Pemeriksa Benang (Yarn Examining Machine), sebuah instrumen yang dirancang untuk preparasi sampel visual guna menilai penampilan benang secara keseluruhan. Alat ini bekerja dengan menggulung benang pada papan hitam dengan kerapatan yang telah ditentukan untuk memudahkan inspeksi visual terhadap kerataan (evenness), keberbuluan (hairiness), neps, dan cacat lainnya sesuai dengan standar industri seperti ASTM D2255. Berikut adalah rincian spesifikasi teknisnya.
Instrumen ini tersedia dalam beberapa konfigurasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengujian, dengan pilihan ukuran papan hitam (black board) yang berbeda, baik berbentuk kuadrat (quadrate) maupun tirus (tapered). Fitur utamanya adalah kemampuan untuk mengatur kerapatan gulungan benang (yarn winding density). Pengguna dapat memilih dari serangkaian opsi kerapatan yang sangat lebar, mulai dari 7 hingga 65 lilitan per sentimeter, untuk menciptakan tampilan papan benang yang optimal bagi proses penilaian (grading) sesuai dengan kehalusan atau nomor benang yang diuji.
Kinerja penggulungan dirancang untuk menghasilkan sampel yang rapi dan konsisten. Beberapa konfigurasi menawarkan kecepatan putar yang dapat diatur (adjustable rotational speed) hingga 400 RPM, memberikan fleksibilitas untuk menangani berbagai jenis benang, mulai dari yang halus dan rapuh hingga yang lebih kuat, tanpa merusak atau mengubah karakteristiknya selama proses preparasi sampel.
Dengan menyediakan metode yang terstandarisasi dan dapat diulang untuk persiapan sampel, mesin ini merupakan alat yang fundamental untuk penilaian penampilan benang secara visual. Dengan menggulung benang secara seragam pada papan hitam yang kontras, berbagai ketidaksempurnaan seperti neps, slubs, tingkat keberbuluan (hairiness), dan variasi ketebalan menjadi sangat mudah untuk dilihat, dihitung, dan dinilai. Hal ini menjadikannya perangkat yang sangat diperlukan (indispensable) bagi pabrik pemintalan (spinning mills) untuk memastikan dan menjaga grade kualitas visual dari produk benang mereka.
This is a Yarn Examining Machine, an instrument designed for visual sample preparation to assess the overall appearance of yarn. This device works by winding yarn onto a black board at a pre-determined density to facilitate the visual inspection of evenness, hairiness, neps, and other imperfections in accordance with industry standards like ASTM D2255. The following are its detailed technical specifications.
This instrument is available in several configurations to meet various testing needs, with a choice of different black board sizes, both quadrate and tapered. Its key feature is the ability to control the yarn winding density. Users can select from a very wide range of density options, from 7 up to 65 wraps per centimeter, to create the optimal yarn board appearance for the grading process, depending on the yarn count being tested.
The winding performance is designed to produce neat and consistent samples. Some configurations offer an adjustable rotational speed of up to 400 RPM, providing the flexibility to handle various yarn types, from delicate and fragile to more robust ones, without damaging or altering their characteristics during the sample preparation process.
By providing a standardized and repeatable method for sample preparation, this machine is a fundamental tool for the visual grading of yarn appearance. By winding the yarn uniformly onto a contrasting black board, various imperfections such as neps, slubs, the degree of hairiness, and thickness variations become very easy to see, count, and grade. This makes it an indispensable device for spinning mills to ensure and maintain the visual quality grade of their yarn products.

