Untuk lingkungan produksi dan laboratorium yang menuntut keandalan, konsistensi, dan kekuatan, mesin uji kekerasan universal bermotor ini hadir sebagai jawabannya. Perangkat ini secara cerdas mengintegrasikan tiga metode pengujian fundamental, Brinell, Rockwell, dan Vickers, dalam satu sasis yang kokoh dan tangguh. Ini adalah solusi ideal untuk melakukan pengujian pada berbagai macam material, mulai dari baja yang dikeraskan, baja paduan keras, komponen cor, logam non fero, hingga logam lunak dan material yang telah melalui perlakuan panas atau kimia, serta pengujian pada komponen tipis.
Keunggulan utama terletak pada sistem aplikator beban yang sepenuhnya bermotor. Proses pengujian, mulai dari penerapan beban awal hingga beban utama dan pelepasan, dikontrol secara mekanis untuk memastikan siklus yang mulus, presisi, dan dapat diulang secara konsisten. Sistem bermotor ini secara efektif menghilangkan variabel dan inkonsistensi yang sering terjadi pada pengoperasian manual, sehingga setiap hasil pengujian memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang superior. Durasi waktu penahanan beban juga dapat diatur, memberikan kontrol proses yang lebih baik untuk memenuhi berbagai standar pengujian.
Pembacaan hasil dirancang untuk kejelasan dan ketepatan. Untuk pengujian Rockwell, nilai kekerasan ditampilkan dengan jelas pada dial presisi yang besar dan mudah dibaca. Sementara untuk pengujian Brinell dan Vickers, perangkat ini dilengkapi dengan mikroskop pengukur berkualitas tinggi dengan amplifikasi yang kuat, memungkinkan pengukuran jejak indentasi yang akurat. Kombinasi antara otomasi bermotor dan sistem pembacaan yang terbukti andal ini menjadikan mesin ini sebagai aset kerja keras yang dapat diandalkan di lingkungan yang paling menantang sekalipun.
Sebagai solusi yang komprehensif, setiap unit dilengkapi dengan set aksesoris standar yang lengkap untuk menangani berbagai tugas pengujian. Paket ini mencakup indenter Rockwell dan Vickers, indenter bola baja dalam berbagai ukuran, lensa objektif, mikroskop pengukur, lampu internal, beragam meja uji (datar besar, medium, dan bentuk V), serta blok kekerasan standar untuk ketiga metode. Mesin ini adalah investasi cerdas untuk fasilitas yang mengutamakan durabilitas, kemudahan pengoperasian, dan hasil pengujian yang konsisten dari hari ke hari.
For production and laboratory environments that demand reliability, consistency, and power, this motorized universal hardness tester is the definitive answer. This device intelligently integrates the three fundamental testing methods—Brinell, Rockwell, and Vickers—into a single, robust, and resilient chassis. It is the ideal solution for testing a vast array of materials, from hardened and surface-hardened steel, hard alloy steel, and casting parts, to non-ferrous metals, soft metals, heat-treated or chemically-treated materials, and even thin pieces.
The core advantage lies in its fully motorized load application system. The testing process, from the application of the initial load to the main load and its release, is mechanically controlled to ensure a smooth, precise, and consistently repeatable cycle. This motorized system effectively eliminates the variables and inconsistencies common with manual operation, leading to a superior degree of accuracy and reliability in every test result. The duration of the load application is also adjustable, providing enhanced process control to meet various testing standards.
The readout system is designed for clarity and precision. For Rockwell tests, the hardness value is clearly displayed on a large, easy-to-read precision dial. For Brinell and Vickers tests, the device is equipped with a high-quality measuring microscope featuring powerful amplification, enabling accurate measurement of the indentation trace. This combination of motorized automation and a proven, reliable readout system makes this machine a dependable workhorse in even the most demanding environments.
As a comprehensive solution, each unit comes equipped with a complete set of standard accessories to handle a multitude of testing tasks. The package includes Rockwell and Vickers indenters, steel ball indenters in various sizes, objective lenses, a measuring microscope, an inner light, a variety of testing tables (large, medium, and V-shaped), and standard hardness blocks for all three methods. This machine is a smart investment for any facility that prioritizes durability, ease of operation, and consistently accurate test results, day in and day out.

