Masuki masa depan pengujian material dengan sistem uji kekerasan cerdas yang terintegrasi penuh. Solusi canggih ini melampaui mesin pengujian konvensional dengan menggabungkan presisi mekanis dari sebuah hardness tester dengan kecerdasan komputer, kamera CCD resolusi tinggi, dan perangkat lunak analisis citra yang powerful. Seluruh proses pengujian, mulai dari pengukuran hingga analisis data, dikendalikan sepenuhnya melalui komputer dengan keyboard dan mouse. Ini secara drastis mengurangi kelelahan mata operator, meminimalkan kesalahan manusia, dan menetapkan standar baru untuk akurasi dan repetabilitas dalam pengujian kekerasan Brinell dan Micro Vickers.
Inti dari sistem ini adalah teknologi pengukuran citra otomatis. Setelah indentasi dibuat, kamera CCD resolusi tinggi menangkap gambar yang jernih dan menampilkannya langsung di layar komputer. Perangkat lunak cerdas kemudian secara otomatis mendeteksi tepi indentasi dan menghitung nilai kekerasan secara instan dan objektif. Fitur ini tidak hanya mempercepat proses pengujian secara signifikan, tetapi juga menghilangkan subjektivitas yang melekat pada pengukuran manual melalui mikroskop. Sistem ini juga mampu melakukan pengujian Knoop dan analisis pada lapisan karburisasi, memberikan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi metalurgi yang kompleks.
Kemampuan sistem ini jauh melampaui sekadar pengukuran tunggal. Perangkat lunak canggih memungkinkan pengujian berkelanjutan dan pembuatan kurva distribusi kekerasan, memberikan wawasan mendalam tentang profil kedalaman material. Nilai kekerasan dapat secara otomatis dikonversi ke berbagai skala lain sesuai kebutuhan. Anda memiliki kontrol penuh untuk menyesuaikan parameter gambar seperti kecerahan dan kontras, serta menyimpan, membuka, dan mencetak file gambar dan data kapan saja. Laporan pengujian dapat dihasilkan dalam format tabel dan kurva yang profesional, menyederhanakan proses dokumentasi dan analisis.
Dirancang sebagai stasiun kerja yang lengkap, sistem ini mencakup semua yang Anda butuhkan: unit hardness tester presisi, kamera CCD khusus, komputer, monitor, dan printer. Ini adalah solusi turnkey untuk laboratorium R&D, fasilitas kontrol kualitas canggih, dan institusi akademik yang menuntut tingkat otomatisasi tertinggi, ketertelusuran data yang sempurna, dan analisis material yang paling mendalam. Tingkatkan kapabilitas laboratorium Anda dengan sistem pengujian yang mendefinisikan kembali efisiensi dan presisi.
Enter the future of material testing with a fully integrated, intelligent hardness testing system. This advanced solution transcends conventional testing machines by combining the mechanical precision of a hardness tester with the intelligence of a computer, a high-resolution CCD camera, and powerful image analysis software. The entire testing process, from measurement to data analysis, is controlled entirely via a computer with a keyboard and mouse. This drastically reduces operator eye strain, minimizes human error, and sets a new standard for accuracy and repeatability in Brinell and Micro Vickers hardness testing.
The core of this system is its automatic image measuring technology. Once an indentation is made, the high-resolution CCD camera captures a crisp image and displays it directly on the computer screen. The intelligent software then automatically detects the indentation's edges and calculates the hardness value instantly and objectively. This feature not only speeds up the testing process significantly but also eliminates the subjectivity inherent in manual measurements through a microscope. The system is also capable of performing Knoop tests and analyzing carburized layers, providing flexibility for various complex metallurgical applications.
This system's capabilities extend far beyond simple, single measurements. The advanced software enables continuous testing and the generation of hardness distribution curves, providing deep insights into the material's case depth profile. Hardness values can be automatically converted to various other scales as needed. You have full control to adjust image parameters like brightness and contrast, as well as to save, open, and print image and data files at any time. Test reports can be generated in professional tabular and curvilinear formats, simplifying the documentation and analysis process.
Designed as a complete workstation, this system includes everything you need: the precision hardness tester unit, a specialized CCD camera, a computer, a monitor, and a printer. It is a turnkey solution for R&D labs, advanced quality control facilities, and academic institutions that demand the highest level of automation, perfect data traceability, and the most profound material analysis. Upgrade your laboratory's capabilities with the testing system that redefines efficiency and precision.

