Hadirkan tingkat presisi dan kemudahan penggunaan yang tak tertandingi ke dalam laboratorium Anda dengan Micro Vickers Hardness Tester digital generasi terbaru. Diciptakan melalui perpaduan desain mekanis, optik, dan sumber cahaya yang presisi, alat ini dirancang khusus untuk pengujian kekerasan pada komponen kecil, lapisan tipis, material rapuh, dan area spesifik yang membutuhkan akurasi tertinggi. Ini adalah instrumen definitif untuk aplikasi dalam metalografi, material canggih, elektronik, dan kontrol kualitas presisi.
Pusat dari inovasi ini adalah layar sentuh berwarna 7 inci yang baru dan intuitif. Antarmuka modern ini menyederhanakan seluruh alur kerja pengujian, memungkinkan operator untuk mengatur parameter, memilih beban uji, mengatur waktu penahanan, dan melihat hasil dengan beberapa sentuhan mudah. Nilai kekerasan secara otomatis dihitung dan ditampilkan di layar, menghilangkan kebutuhan akan perhitungan manual dan mengurangi potensi kesalahan. Selain itu, fitur konversi skala yang luas memungkinkan hasil untuk ditampilkan dalam berbagai format lain seperti Rockwell dan Brinell, memberikan fleksibilitas data yang luar biasa.
Diciptakan untuk presisi mikro, instrumen ini menawarkan rentang beban uji yang sangat rendah, mulai dari 10gf. Sistem optik berkualitas tinggi memastikan citra indentasi yang sangat jelas, sementara meja kerja XY presisi memungkinkan pemosisisian spesimen yang akurat hingga ke tingkat mikrometer. Siklus pengujian, termasuk pembebanan dan pelepasan, berjalan secara otomatis untuk menjamin konsistensi. Untuk memenuhi kebutuhan alur kerja yang berbeda, alat ini tersedia dalam varian dengan turet manual untuk pergantian lensa objektif dan indenter, atau turet otomatis sepenuhnya untuk efisiensi dan throughput yang maksimal.
Manajemen data menjadi lebih efisien dari sebelumnya. Instrumen ini dilengkapi dengan printer internal untuk mencetak hasil pengujian secara langsung, menyediakan dokumentasi fisik instan untuk laporan kualitas. Antarmuka RS-232 juga tersedia untuk mengekspor data ke sistem eksternal untuk analisis lebih lanjut atau pengarsipan digital. Kombinasi antara teknologi layar sentuh, mekanik presisi, dan fitur data yang terintegrasi menjadikan alat ini solusi cerdas dan lengkap untuk semua tantangan pengujian kekerasan mikro di era modern.
Bring an unparalleled level of precision and ease of use into your laboratory with the latest generation digital Micro Vickers Hardness Tester. Born from a fusion of precise mechanical, optical, and light source design, this instrument is specifically engineered for hardness testing on small components, thin coatings, brittle materials, and specific areas requiring the utmost accuracy. It is the definitive instrument for applications in metallography, advanced materials, electronics, and precision quality control.
The centerpiece of this innovation is the new and intuitive 7-inch color touch screen display. This modern interface simplifies the entire testing workflow, allowing operators to set parameters, select test loads, define dwell times, and view results with a few simple touches. The hardness value is automatically calculated and displayed on the screen, eliminating the need for manual calculations and reducing potential errors. Furthermore, an extensive scale conversion feature allows results to be displayed in various other formats like Rockwell and Brinell, providing exceptional data flexibility.
Engineered for micro-precision, this instrument offers a very low test force range, starting from just 10gf. The high-quality optical system ensures an exceptionally clear indentation image, while the precision XY stage allows for accurate specimen positioning down to the micrometer level. The testing cycle, including loading and unloading, is performed automatically to guarantee consistency. To meet different workflow needs, this instrument is available in variants with either a manual turret for changing between objective lenses and the indenter, or a fully automatic turret for maximum efficiency and throughput.
Data management is more streamlined than ever. The instrument is equipped with a built-in printer to print test results directly, providing instant physical documentation for quality reports. An RS-232 interface is also available for exporting data to external systems for further analysis or digital archiving. This combination of touch screen technology, precision mechanics, and integrated data features makes it a smart, comprehensive solution for all modern microhardness testing challenges.

