Tinggalkan metode pengukuran Brinell konvensional yang subjektif dan memakan waktu. Perkenalkan sistem uji kekerasan Brinell digital yang sepenuhnya otomatis, sebuah lompatan besar dalam teknologi kontrol kualitas. Solusi terintegrasi ini menggabungkan kekuatan dan keandalan mesin uji Brinell dengan kecerdasan perangkat lunak analisis citra, kamera CCD presisi, dan sebuah stasiun komputer. Dirancang untuk menghilangkan kesalahan manusia dan kelelahan operator, sistem ini memproses seluruh operasi pengujian melalui antarmuka komputer yang ramah pengguna, memberikan hasil yang presisi, objektif, dan dapat diulang secara konsisten.
Alur kerja yang cerdas adalah jantung dari sistem ini. Setelah proses indentasi selesai, kamera CCD resolusi tinggi secara otomatis menangkap gambar jejak indentasi dengan detail yang tajam dan menampilkannya di layar komputer. Perangkat lunak analisis yang canggih kemudian mengambil alih, secara otomatis mengukur diameter indentasi dan menghitung nilai kekerasan Brinell secara instan. Proses ini tidak hanya sangat cepat tetapi juga menghilangkan variabilitas yang melekat pada pengukuran manual menggunakan mikroskop, memastikan setiap pengujian memenuhi standar kualitas tertinggi seperti ASTM E10 dan ISO 6506.
Manajemen data dan pelaporan diangkat ke tingkat yang baru. Sistem ini memungkinkan Anda untuk menyimpan, mengelola, dan mencetak file data dan gambar dengan mudah. Setiap hasil tes dapat diarsipkan bersama dengan gambar indentasinya, menciptakan catatan kualitas yang lengkap dan dapat dilacak. Anda dapat melihat kembali data historis kapan saja dan mencetak laporan profesional dalam format tabel atau kurva untuk dokumentasi internal, audit kualitas, atau sertifikasi produk. Fitur penyesuaian kontras dan kecerahan juga memastikan analisis gambar yang optimal dalam berbagai kondisi.
Ini bukan hanya sebuah mesin uji, melainkan sebuah stasiun kerja pengujian Brinell yang lengkap. Setiap sistem mencakup unit hardness tester, kamera CCD, perangkat lunak pengukuran citra, komputer, dan printer. Ini adalah solusi turnkey yang dirancang untuk langsung diintegrasikan ke dalam alur kerja laboratorium atau lini produksi Anda. Sangat ideal untuk industri pengecoran logam, penempaan, otomotif, dan manufaktur berat di mana pengujian Brinell yang akurat dan efisien adalah kunci untuk menjamin kualitas produk.
Leave behind the subjective and time-consuming methods of conventional Brinell measurement. Introducing the fully automatic digital Brinell hardness testing system, a quantum leap forward in quality control technology. This integrated solution combines the power and reliability of a Brinell testing machine with the intelligence of image analysis software, a precision CCD camera, and a computer station. Engineered to eliminate human error and operator fatigue, this system processes the entire testing operation through a user-friendly computer interface, delivering precise, objective, and consistently repeatable results.
The intelligent workflow is the heart of this system. Once the indentation process is complete, a high-resolution CCD camera automatically captures a sharp, detailed image of the indentation and displays it on the computer screen. The advanced analysis software then takes over, automatically measuring the indentation diameter and calculating the Brinell hardness value instantly. This process is not only incredibly fast but also removes the variability inherent in manual measurements using a microscope, ensuring every test meets the highest quality standards like ASTM E10 and ISO 6506.
Data management and reporting are elevated to a new level. The system allows you to easily save, manage, and print both data and image files. Each test result can be archived along with its corresponding indentation image, creating a complete and traceable quality record. You can recall historical data at any time and print professional reports in tabular or curvilinear formats for internal documentation, quality audits, or product certification. Brightness and contrast adjustment features also ensure optimal image analysis under various conditions.
This is not just a testing machine; it is a complete Brinell testing workstation. Each system includes the hardness tester unit, a CCD camera, image measurement software, a computer, and a printer. It is a turnkey solution designed for immediate integration into your laboratory or production line workflow. It is ideal for the foundry, forging, automotive, and heavy manufacturing industries where accurate and efficient Brinell testing is key to guaranteeing product quality.
