Kami mempersembahkan rangkaian lengkap alat uji kekerasan Rockwell, yang dirancang berdasarkan prinsip mekanis yang teruji untuk memberikan keandalan dan akurasi yang luar biasa. Keluarga produk ini mencakup versi Standar untuk pengujian material umum dan versi Superfisial untuk analisis permukaan yang presisi. Setiap unit dilengkapi dengan indikator dial yang besar dan jernih, memastikan pembacaan hasil yang langsung dan mudah, menjadikannya pilihan solid untuk lingkungan industri, pendidikan, dan laboratorium.
Pilihan utama dalam rangkaian ini terletak pada metode operasinya. Seri Manual kami menawarkan solusi klasik yang ekonomis dan sangat andal, dioperasikan sepenuhnya menggunakan tuas untuk kontrol langsung oleh pengguna. Di sisi lain, Seri Bermotor memberikan peningkatan signifikan dengan mengadopsi siklus uji otomatis yang digerakkan oleh motor, yang secara efektif menghilangkan variabilitas operator untuk menghasilkan konsistensi dan repetabilitas pengujian yang superior.
Selanjutnya, setiap seri tersedia dalam dua versi aplikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Versi Standar dirancang untuk pengujian serbaguna pada berbagai material seperti baja yang dikeraskan, besi cor, dan paduan logam. Sementara itu, versi Superfisial adalah alat spesialis yang menggunakan gaya uji lebih rendah, ideal untuk mengukur kekerasan lapisan tipis, lapisan hasil perlakuan panas, dan permukaan material tanpa merusak atau menembus ke bagian inti.
Dengan menggabungkan pilihan antara metode operasi (Manual atau Bermotor) dan tipe aplikasi (Standar atau Superfisial), keluarga produk ini menawarkan solusi yang dapat disesuaikan untuk hampir semua kebutuhan pengujian Rockwell. Baik Anda memerlukan kesederhanaan yang kokoh untuk bengkel atau konsistensi otomatis untuk lini produksi, rangkaian kami memastikan Anda mendapatkan alat yang tepat untuk menjamin kualitas material dengan keandalan yang telah terbukti.
We present a comprehensive range of Rockwell hardness testers, engineered on a proven mechanical principle to provide exceptional reliability and accuracy. This product family includes both Standard versions for general material testing and Superficial versions for precise surface analysis. Each unit is equipped with a large, clear dial indicator, ensuring a direct and easy readout of results, making them a solid choice for industrial, educational, and laboratory environments.
The primary choice within this range lies in the method of operation. Our Manual Series offers a classic solution that is both economical and highly dependable, operated entirely by a lever for direct user control. On the other hand, our Motorized Series provides a significant upgrade by adopting an automated, motor-driven test cycle, which effectively eliminates operator variability to produce superior testing consistency and repeatability.
Furthermore, each series is available in two application versions to meet your specific needs. The Standard version is designed for versatile testing on a wide array of materials such as hardened steel, cast iron, and metal alloys. Meanwhile, the Superficial version is a specialist tool that uses lower test forces, ideal for measuring the hardness of thin layers, surface heat treatments, and material coatings without damaging or penetrating the core material.
By combining the choice of operation method (Manual or Motorized) with the application type (Standard or Superficial), this product family offers a tailored solution for nearly any Rockwell testing requirement. Whether you need the robust simplicity for a workshop or the automated consistency for a production line, our range ensures you get the right tool to guarantee your material quality with proven reliability.

