Di jantung setiap laboratorium berstandar tinggi, di mana integritas data adalah segalanya, presisi dalam penanganan cairan menjadi tolok ukur utama. Kami mempersembahkan rangkaian lengkap micropipette yang direkayasa untuk melampaui ekspektasi, memberikan akurasi dan presisi yang tak tertandingi untuk setiap aplikasi. Setiap unit telah melalui kontrol kualitas yang ketat, diuji secara gravimetri dan dikalibrasi sesuai standar internasional ISO8655, serta dilengkapi dengan sertifikat pengujian individual. Ini adalah jaminan Anda untuk hasil yang dapat direproduksi, andal, dan bebas dari keraguan, dari skala mikroliter hingga mililiter.
Dirancang dengan pemahaman mendalam akan kebutuhan pengguna, setiap aspek dari micropipette ini dibuat untuk kenyamanan dan efisiensi maksimal. Desainnya yang ringan, ergonomis, dengan kebutuhan tenaga yang rendah secara signifikan mengurangi risiko cedera regangan berulang (RSI) selama jam kerja yang panjang. Pengaturan volume menjadi sangat mudah dan bebas kesalahan berkat tampilan digital yang besar dan jernih, memastikan setiap setelan volume terlihat dengan jelas dalam sekejap. Instrumen ini bukan hanya alat, melainkan perpanjangan tangan para peneliti yang dirancang untuk alur kerja yang mulus dan tanpa hambatan.
Fleksibilitas adalah kunci dalam lingkungan penelitian yang dinamis. Oleh karena itu, rangkaian produk kami mencakup spektrum yang luas untuk memenuhi setiap kebutuhan: mulai dari pipet volume tetap (fixed volume) untuk tugas berulang, pipet volume yang dapat disesuaikan (adjustable volume) dengan rentang dari 0.1µL hingga 10mL, hingga pipet multi-saluran (multi-channel) 8 dan 12 channel yang ideal untuk bekerja dengan pelat 96-sumur (96-well plate). Model multi-saluran bahkan dilengkapi dengan kepala dispenser yang dapat berputar untuk kenyamanan pipetting yang optimal dan rakitan piston individual yang mempermudah perawatan dan perbaikan di tempat.
Untuk aplikasi yang paling sensitif yang menuntut sterilitas mutlak, kami menawarkan model premium yang sepenuhnya dapat diautoklaf (fully autoclavable). Pipet ini dapat disterilkan dengan uap pada suhu 121°C dan tekanan 1 atm tanpa perlu dibongkar, memastikan dekontaminasi total dan mencegah kontaminasi silang. Kemudahan perawatan juga menjadi prioritas; kalibrasi dan perawatan dapat dilakukan dengan mudah di dalam laboratorium menggunakan alat yang disertakan. Dengan kompatibilitas terhadap berbagai merek ujung pipet (pipette tips) universal, instrumen ini terintegrasi secara sempurna ke dalam ekosistem laboratorium Anda.
Inilah investasi cerdas untuk setiap fasilitas yang mengutamakan akurasi data, efisiensi operasional, dan kesejahteraan para teknisinya. Dengan menggabungkan rekayasa presisi, desain yang berpusat pada pengguna, dan konstruksi yang kokoh, rangkaian micropipette ini menetapkan standar baru dalam penanganan cairan. Tingkatkan produktivitas, pastikan integritas hasil, dan berdayakan tim Anda dengan alat yang dirancang untuk performa puncak, hari demi hari.
In the heart of every high-standard laboratory, where data integrity is everything, precision in liquid handling becomes the ultimate benchmark. We present a comprehensive line of micropipettes engineered to exceed expectations, delivering unparalleled accuracy and precision for every application. Each unit undergoes rigorous quality control, is gravimetrically tested and calibrated according to the international ISO8655 standard, and is supplied with an individual testing certificate. This is your guarantee for reproducible, reliable, and doubt-free results, from the microliter to the milliliter scale.
Designed with a deep understanding of user needs, every aspect of these micropipettes is crafted for maximum comfort and efficiency. The lightweight, ergonomic, low-force design significantly reduces the risk of repetitive strain injury (RSI) during long working hours. Volume setting is made exceptionally easy and error-proof thanks to a large, clear digital display, ensuring every volume adjustment is clearly visible at a glance. This instrument is not just a tool; it's an extension of the researcher's hand, designed for a seamless and unimpeded workflow.
Flexibility is key in a dynamic research environment. Therefore, our product range covers a broad spectrum to meet every need: from fixed volume pipettes for repetitive tasks, adjustable volume pipettes with a vast range from 0.1µL to 10mL, to 8 and 12-channel multi-channel pipettes ideal for working with 96-well plates. The multi-channel models are even equipped with a rotating dispensing head for optimal pipetting convenience and individual piston assemblies that allow for easy in-house repair and maintenance.
For the most sensitive applications demanding absolute sterility, we offer premium models that are fully autoclavable. These pipettes can be steam sterilized at 121°C and 1 atm without disassembly, ensuring complete decontamination and preventing cross-contamination. Ease of maintenance is also a priority; calibration and servicing can be performed effortlessly in the lab with the supplied tool. With compatibility for universal-style pipette tips, these instruments integrate perfectly into your existing laboratory ecosystem.
This is the smart investment for any facility that prioritizes data accuracy, operational efficiency, and the well-being of its technicians. By combining precision engineering, a user-centric design, and robust construction, this micropipette range sets a new standard in liquid handling. Enhance productivity, ensure the integrity of your results, and empower your team with a tool designed for peak performance, day after day.

