Alat uji kekerasan tampilan digital ini adalah terobosan dalam teknologi pengujian material, menawarkan otomasi penuh melalui penerapan gaya uji dengan bobot. Fitur revolusioner ini mengintegrasikan operasi pemuatan penahanan dan pembongkaran beban secara otomatis, menjamin konsistensi hasil yang sangat tinggi dan meniadakan faktor kesalahan manusia. Produk ini dirancang khusus untuk menguji kekerasan Brinell pada material penting seperti besi cor yang belum dipadamkan, baja cor, logam non-ferrous, dan paduan bearing lunak. Ini adalah investasi penting untuk laboratorium dan pabrik yang menuntut kontrol kualitas material paling ketat.
Perangkat pengujian kekerasan digital canggih ini memiliki kapabilitas teknis yang sangat luas, menawarkan sembilan tingkat gaya uji bervariasi dari 187,5 kgf hingga 3000 kgf (1,839 KN hingga 29,42 KN). Dengan rentang pengukuran Brinell yang besar (5-650 HBW), alat ini dapat menangani berbagai spektrum kekerasan material. Waktu penahanan gaya uji dapat disesuaikan secara fleksibel antara 5 hingga 99 detik, memungkinkan pengujian yang disesuaikan dengan kebutuhan material spesifik. Dengan ketinggian maksimum benda uji 280 mm dan kedalaman tenggorokan 150 mm, alat ini ideal untuk pengujian komponen yang relatif besar.
Kecerdasan digital alat ini memastikan akurasi dan kepatuhan standar internasional. Nilai kekerasan dapat dibaca langsung melalui layar sentuh digital (Hardness Reading) yang sesuai dengan standar implementasi ketat seperti ISO 6506, ASTM E10-12, dan JIS Z2243/GB/T 2312. Fitur koreksi nilai kekerasan terintegrasi memungkinkan penyesuaian nilai terukur secara akurat dalam rentang tertentu, mempertahankan akurasi puncak. Untuk kontrol kualitas yang ketat, sistem alarm akan berbunyi otomatis jika nilai uji melampaui batas yang telah ditetapkan.
Alat uji ini adalah konverter skala universal (Convertible Ruler), mampu mengkonversi hasil Brinell ke berbagai skala kekerasan lain, termasuk HRA HRB HRC HV HK HBW dan belasan skala Rockwell Superficial. Efisiensi manajemen data didukung oleh built-in printer untuk pencetakan hasil instan. Data pengujian dapat disimpan otomatis dalam grup, memfasilitasi pelacakan dan audit historis. Layar LCD menampilkan nilai diameter jejak indentasi D1 dan D2 secara langsung, memberikan transparansi penuh pada hasil pengujian.
Setiap unit dikirimkan dengan set aksesori standar yang lengkap, memastikan kesiapan operasional segera. Kelengkapan esensial mencakup Anvil Datar Besar dan Kecil, Anvil V-Notch, tiga bola indentor presisi (Ø2.5 Ø5 Ø10 mm), dan dua Blok Standar Brinell untuk kalibrasi berkelanjutan. Dengan desain kokoh dan dimensi yang efisien (berat bersih 210 kg), semua perlengkapan pendukung seperti kabel daya spanner panduan pengguna dan sertifikat kualitas telah tersedia, menjadikannya solusi pengujian Brinell yang lengkap dan terpercaya.
This digital display hardness tester represents a breakthrough in material testing technology, offering full automation through the precise application of test force by weights. This revolutionary feature integrates the loading holding and unloading operations automatically, ensuring exceptionally high data consistency and eliminating the human error factor. The instrument is specifically designed to test the Brinell hardness of crucial materials such as unquenched cast iron, cast steel, non-ferrous metals, and soft bearing alloys. This is an essential investment for laboratories and manufacturers demanding the most stringent material quality control.
This sophisticated digital hardness testing device boasts extensive technical capabilities, offering nine variable test force levels ranging from 187.5 kgf up to 3000 kgf (1.839 KN to 29.42 KN). With a wide Brinell measuring range (5-650 HBW), the tester can effectively handle a broad spectrum of material hardness. The Test Force Dwell Time is flexibly adjustable between 5 to 99 seconds, allowing customized testing to meet specific material requirements. Featuring a maximum test piece height of 280 mm and a throat depth of 150 mm, the instrument is perfectly suited for testing relatively large components.
The digital intelligence of this instrument ensures paramount accuracy and adherence to international standards. Hardness values are read directly from the digital touch screen (Hardness Reading), complying with strict implementation standards like ISO 6506, ASTM E10-12, and JIS Z2243/GB/T 2312. The integrated hardness value correction function allows for the accurate adjustment of the measured value within a certain range, maintaining peak accuracy. For rigorous quality control an automatic alarm system will sound if the test value exceeds the pre-set range limits.
This tester functions as a universal scale converter (Convertible Ruler), capable of converting Brinell results to various other hardness scales including HRA HRB HRC HV HK HBW and numerous Superficial Rockwell scales. Data management efficiency is supported by a built-in printer for instant result printouts. Test data can be automatically saved in groups, streamlining historical tracking and auditing. The LCD screen directly displays the D1 and D2 indentation diameter values providing full transparency of the test results.

Each unit is delivered with a complete set of standard accessories, ensuring immediate operational readiness. Essential inclusions feature Large and Small Flat Anvils a V-Notch Anvil three precision ball indentors (Ø2.5 Ø5 Ø10 mm) and two Brinell Standardized Blocks for continuous calibration. With a robust design and efficient dimensions (net weight 210 kg), all supporting equipment such as the power cable spanner user manual and quality certificate are provided, making it a comprehensive and reliable Brinell testing solution.


