Masuki standar baru dalam manajemen warna dengan spectrodensitometer grating canggih yang telah disempurnakan. Dirancang untuk para profesional yang membutuhkan efisiensi maksimal dan akurasi tanpa kompromi, instrumen ini memadukan teknologi pengukuran presisi tinggi dengan konektivitas nirkabel Bluetooth. Kini, Anda dapat mentransfer data secara instan ke PC atau perangkat lain, menciptakan alur kerja yang mulus dan bebas kabel. Alat ini bukan hanya sebuah langkah maju; ini adalah lompatan kuantum dalam kontrol kualitas warna dan densitas untuk lingkungan industri yang serba cepat.
Keunggulan utama instrumen ini terletak pada fitur-fitur yang disempurnakan. Dengan kapasitas penyimpanan internal yang masif untuk lebih dari 20.000 data uji, Anda dapat mengelola proyek berskala besar dengan mudah. Tingkat presisi telah ditingkatkan secara signifikan, menawarkan pengulangan (repeatability) dan kesepakatan antar-instrumen (inter-instrument agreement) yang lebih ketat, memastikan setiap pengukuran konsisten dan dapat diandalkan di seluruh rantai pasokan. Selain itu, fungsi pemindaian (scanning function) yang terintegrasi memungkinkan analisis cepat pada strip warna, sangat ideal untuk kontrol proses di industri percetakan.
Perangkat ini adalah solusi serbaguna yang sangat diperlukan di berbagai sektor, termasuk industri tinta, percetakan, kertas, pengecatan, tekstil, dan plastik. Laboratorium dan lembaga penelitian akan mendapatkan manfaat luar biasa dari kemampuannya untuk mengukur densitas optik dan pembesaran titik secara akurat, sementara desainer dan manajer merek dapat memastikan konsistensi warna di berbagai media. Dari pengukuran densitas CMYK, nilai LAB, hingga berbagai formula perbedaan warna, instrumen ini menyediakan data komprehensif yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan kualitas yang tepat.
Didukung oleh perangkat keras terbaik di kelasnya—termasuk layar sentuh berwarna 3.5 inci, kisi cekung presisi, dan sensor CMOS dual-array—serta perangkat lunak manajemen warna yang canggih, spectrodensitometer ini adalah investasi cerdas untuk masa depan. Desainnya yang ergonomis dan baterai yang tahan lama memastikan kenyamanan penggunaan sepanjang hari. Dengan menggabungkan portabilitas, konektivitas canggih, dan presisi superior, instrumen ini memberdayakan Anda untuk mencapai kesempurnaan warna dengan lebih cepat dan lebih efisien dari sebelumnya.

Enter a new standard in color management with this enhanced grating spectrodensitometer. Designed for professionals who require maximum efficiency and uncompromising accuracy, this instrument blends high-precision measurement technology with wireless Bluetooth connectivity. Now, you can instantly transfer data to a PC or other devices, creating a seamless, cable-free workflow. This tool is not just a step forward; it's a quantum leap in color and density quality control for fast-paced industrial environments.
The primary advantage of this instrument lies in its enhanced features. With a massive internal storage capacity for over 20,000 test data points, you can manage large-scale projects with ease. The precision level has been significantly improved, offering tighter repeatability and inter-instrument agreement, ensuring every measurement is consistent and reliable across the entire supply chain. Furthermore, the integrated scanning function allows for rapid analysis of color strips, making it ideal for process control in the printing industry.
This device is a versatile solution, indispensable across various sectors, including the ink, printing, paper, painting, textile, and plastics industries. Laboratories and research institutions will benefit immensely from its ability to accurately measure optical density and dot enlargement, while designers and brand managers can ensure color consistency across different media. From measuring CMYK density and LAB values to various color difference formulas, this instrument provides the comprehensive data you need to make informed quality decisions.
Powered by best-in-class hardware—including a 3.5-inch color touchscreen, a precision concave grating, and a dual-array CMOS sensor—and complemented by advanced color management software, this spectrodensitometer is a smart investment for the future. Its ergonomic design and long-lasting battery ensure comfort and usability throughout the day. By combining portability, advanced connectivity, and superior precision, this instrument empowers you to achieve color perfection faster and more efficiently than ever before.

