Hadir sebagai aksesori esensial untuk Electronic Universal Testing Machine (UTM), kabinet uji suhu tinggi dan rendah ini dirancang secara khusus untuk merevolusi kemampuan pengujian material Anda. Perangkat ini memungkinkan mesin uji tarik standar Anda untuk melakukan analisis kekuatan dan deformasi material dalam kondisi lingkungan yang terkontrol secara presisi, dari suhu sangat tinggi hingga sangat rendah. Ini adalah solusi ideal bagi laboratorium R&D, institusi akademik, dan departemen kontrol kualitas di industri otomotif, dirgantara, polimer, dan metalurgi yang perlu memahami perilaku material di luar kondisi normal.
Salah satu keunggulan utama dari kabinet ini adalah struktur instalasi translasi rel yang inovatif. Desain cerdas ini memungkinkan pemasangan dan pelepasan yang mudah pada mesin uji utama tanpa memerlukan modifikasi yang rumit, memberikan fleksibilitas operasional yang maksimal. Konstruksi dinding ganda yang kokoh, dengan lapisan luar dari plat baja canai dingin dan dinding dalam dari stainless steel, tidak hanya menjamin daya tahan jangka panjang tetapi juga isolasi termal yang efisien untuk menjaga stabilitas suhu di dalam ruang uji.
Dengan rentang kontrol temperatur yang sangat luas, tersedia dalam berbagai konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Mulai dari model pemanasan saja yang mencapai suhu ratusan derajat Celcius, hingga sistem canggih dengan refrigerasi kompresor tunggal atau ganda dan pendinginan nitrogen cair untuk mencapai suhu sub-nol yang ekstrim. Kontrol temperatur otomatis PID yang canggih memastikan akurasi dan stabilitas suhu dengan fluktuasi minimal, sehingga setiap hasil pengujian yang Anda dapatkan sangat andal dan dapat diulang kembali.
Untuk kemudahan pengoperasian, kabinet ini dilengkapi dengan jendela observasi kaca berongga berpemanas. Fitur ini memungkinkan Anda untuk memantau sampel secara visual selama proses pengujian berlangsung tanpa khawatir terjadi kondensasi atau pembekuan yang menghalangi pandangan. Dengan melengkapi mesin uji universal Anda dengan kabinet ini, Anda tidak hanya memperluas kapabilitas pengujian, tetapi juga mendapatkan data krusial tentang ketahanan dan titik kegagalan material di bawah tekanan termal, sebuah informasi vital untuk inovasi dan jaminan kualitas produk.

Introducing an essential accessory for any Electronic Universal Testing Machine (UTM), this high and low temperature test cabinet is specially designed to revolutionize your material testing capabilities. This device enables your standard tensile testing machine to perform strength and deformation analysis under precisely controlled environmental conditions, from scorching high temperatures to deep sub-zero lows. It is the ideal solution for R&D labs, academic institutions, and quality control departments in the automotive, aerospace, polymer, and metallurgy industries that need to understand material behavior beyond normal ambient conditions.
A key advantage of this cabinet is its innovative track translation installation structure. This smart design allows for easy mounting and dismounting on the host testing machine without requiring complex modifications, providing maximum operational flexibility. The robust double-wall construction, featuring an outer layer of cold-rolled steel sheet and an inner wall of stainless steel, not only ensures long-term durability but also efficient thermal insulation to maintain temperature stability within the chamber.
With an exceptionally wide temperature control range, this cabinet is available in various configurations to meet your specific needs. Options range from heating-only models reaching hundreds of degrees Celsius, to advanced systems with single or double compressor refrigeration and liquid nitrogen cooling to achieve extreme sub-zero temperatures. The sophisticated PID automatic temperature control ensures temperature accuracy and stability with minimal fluctuation, making every test result you obtain highly reliable and repeatable.
For operational convenience, the cabinet is equipped with a hollow, heated glass viewing window. This feature allows you to visually monitor the sample throughout the testing process without worrying about condensation or frost obstructing the view. By equipping your universal testing machine with this cabinet, you not only expand its testing capabilities but also gain crucial data on material endurance and failure points under thermal stress—vital information for product innovation and quality assurance.


