Masuki era baru dalam pengujian material dengan instrumen uji sobek Elmendorf yang sepenuhnya digital. Alat ini dirancang secara khusus untuk analisis kekuatan sobek balistik pada kain teknis dan material berkinerja tinggi. Sangat ideal untuk aplikasi kritis seperti pengujian seragam militer, layar kanopi, terpal industri, kain payung, dan kain tenun kuat lainnya, serta untuk mengevaluasi durabilitas kain setelah melalui proses finishing, pelapisan, atau penambahan aditif.
Tinggalkan keterbatasan instrumen mekanis dan raih presisi tak tertandingi. Alat ini menawarkan akurasi pengujian yang luar biasa hingga ±0.5%FS dan rentang gaya yang diperluas hingga 128N, memungkinkannya menguji material paling kuat sekalipun. Fitur canggih seperti unit gaya yang dapat dipilih (N, cN, kgf, lbf) dan kemampuan untuk mengatur nilai akselerasi gravitasi sesuai lokasi geografis memastikan hasil yang terkalibrasi sempurna dan dapat dibandingkan secara global, memberikan tingkat kepercayaan data yang superior.
Revolusikan alur kerja laboratorium Anda dengan manajemen data yang cerdas dan efisien. Dilengkapi dengan antarmuka digital dan konektivitas komputer, instrumen ini secara otomatis menangkap, menampilkan, dan menyimpan data pengujian. Hal ini sepenuhnya menghilangkan potensi kesalahan pembacaan manual dan menyederhanakan proses analisis, pembuatan laporan, dan pengarsipan data. Efisiensi ini memungkinkan tim R&D dan Quality Control Anda untuk fokus pada interpretasi data dan inovasi produk.
Dalam pengembangan produk di mana kegagalan material bukanlah pilihan, kepastian adalah segalanya. Alat uji sobek digital ini memberikan data akurat yang Anda butuhkan untuk memenuhi kontrak pengadaan komersial dan pemerintah yang paling ketat. Dengan menggunakannya, Anda tidak hanya memvalidasi kualitas superior dari produk Anda, tetapi juga memantapkan reputasi perusahaan sebagai pemimpin dan inovator dalam teknologi material berperforma tinggi. Ini adalah investasi esensial untuk keunggulan kompetitif.
Step into the next generation of material analysis with this fully digital Elmendorf tearing tester. This instrument is specifically designed for the ballistic tearing strength analysis of technical fabrics and high-performance materials. It is ideal for critical applications such as testing military uniforms, canopy sails, industrial tents, umbrella cloth, and other robust woven fabrics, as well as for evaluating the durability of fabrics after finishing, coating, or additive processes.
Leave the limitations of mechanical instruments behind and achieve unparalleled precision. This device offers an exceptional test accuracy of ±0.5%FS and an extended force range of up to 128N, enabling it to test even the most heavy-duty materials. Advanced features like selectable force units (N, cN, kgf, lbf) and settable gravity acceleration for geographic calibration ensure perfectly harmonized and globally comparable results, providing a superior level of data confidence.
Revolutionize your laboratory workflow with intelligent and efficient data management. Equipped with a digital interface and computer connectivity, this instrument automatically captures, displays, and stores test data. This completely eliminates potential human reading errors and streamlines the process of analysis, report generation, and data archiving. This efficiency allows your R&D and Quality Control teams to focus on data interpretation and product innovation.
In product development where material failure is not an option, certainty is everything. This digital tearing tester provides the accurate, repeatable data you need to meet the most stringent government and commercial procurement contracts. By using it, you not only validate the superior quality of your products but also solidify your company's reputation as a leader and innovator in high-performance material technology. It is an essential investment for a definitive competitive edge.


