Jadikan jaminan kualitas anti air sebagai pilar utama produk Anda dengan instrumen pengujian yang definitif ini. Alat uji tekanan hidrostatis digital ini dirancang secara khusus untuk mengukur ketahanan kain terhadap penetrasi air di bawah tekanan yang terkontrol dan terus meningkat. Instrumen ini secara akurat menentukan titik pasti di mana air mulai menembus material, memberikan data kuantitatif yang sangat penting untuk memvalidasi klaim "tahan air" atau "anti air" pada produk tekstil berperforma tinggi.
Raih hasil yang tak terbantahkan melalui presisi teknologi digital yang superior. Dilengkapi dengan kontrol dan tampilan digital yang jelas, alat ini menghilangkan ambiguitas dan potensi kesalahan pembacaan manual. Dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi yaitu ±0.05kPa, Anda dapat mempercayai setiap hasil pengujian. Kemampuan untuk memilih kecepatan pembebanan yang bervariasi memastikan fleksibilitas untuk melakukan pengujian sesuai dengan protokol standar internasional yang ketat, seperti AATCC 127 dan ISO 811.
Manfaatkan desain yang kokoh dan fungsional yang dibuat untuk pengoperasian yang andal di lingkungan laboratorium. Mekanisme penjepit sampel yang kuat memastikan kain terpasang dengan kencang, mencegah kebocoran pada bagian tepi dan menjamin bahwa tekanan air hanya diterapkan pada area pengujian yang ditentukan. Konstruksinya yang stabil dengan bobot 55kg memberikan fondasi yang kokoh, memastikan konsistensi dan keterulangan hasil dari satu pengujian ke pengujian berikutnya.
Terjemahkan performa teknis menjadi kepercayaan merek dan kesuksesan pasar. Di pasar pakaian teknis, perlengkapan outdoor, dan tekstil medis, ketahanan terhadap air bukanlah fitur, melainkan sebuah janji fundamental. Alat uji ini menyediakan data tersertifikasi yang Anda butuhkan untuk mendukung klaim pemasaran, memenuhi standar industri yang paling menuntut, mencegah kegagalan produk yang merugikan, dan membangun kepercayaan pelanggan yang tak tergoyahkan pada kemampuan merek Anda dalam memberikan perlindungan.

Make waterproof quality assurance a cornerstone of your product with this definitive testing instrument. This digital hydrostatic pressure tester is specifically designed to determine the resistance of fabrics to water penetration under controlled, increasing pressure. It precisely identifies the exact point at which water begins to breach the material, providing critical, quantitative data to validate "waterproof" or "water-resistant" claims on high-performance textile products.
Achieve undeniable results through the precision of superior digital technology. Featuring a clear digital control and display, this instrument eliminates ambiguity and the potential for manual reading errors. With an exceptionally high accuracy of ±0.05kPa, you can place full confidence in every test result. The ability to utilize variable loading speeds provides the flexibility to test in accordance with stringent international standard protocols, such as AATCC 127 and ISO 811.
Benefit from a robust and functional design built for reliable operation in a laboratory environment. Its powerful specimen clamping mechanism ensures the fabric is held firmly in place, preventing edge leakage and guaranteeing that pressure is applied only to the specified test area. The stable, 55kg construction provides a solid foundation, ensuring consistency and repeatability from one test to the next.
Translate technical performance into brand trust and market success. In the market for technical apparel, outdoor gear, and medical textiles, water resistance is not a feature—it is a fundamental promise. This tester provides the certified data you need to substantiate marketing claims, meet the most demanding industry standards, prevent costly product failures, and build unwavering customer trust in your brand's ability to deliver protection.

