Masuki level baru dalam kontrol kualitas bahan baku dengan workstation analisis serat yang terintegrasi penuh ini. Sistem canggih ini menggabungkan kekuatan mikroskop optik presisi tinggi, kamera industri beresolusi tinggi, dan software analisis profesional untuk memberikan pengukuran diameter dan luas penampang serat yang objektif dan sangat akurat. Ini adalah solusi fundamental bagi pabrik pemintalan, pemasok bahan baku, dan lembaga penelitian yang ingin memastikan kualitas dimulai dari komponen terkecil, yaitu serat itu sendiri.
Raih tingkat presisi dan efisiensi yang tak tertandingi. Sistem ini direkayasa untuk memberikan hasil yang konsisten dengan tingkat keterulangan (repeatability) pengukuran yang luar biasa hingga ±0.1 mikron, memastikan data Anda dapat diandalkan sepenuhnya. Dengan rentang perbesaran yang kuat hingga 500x dan kecepatan pengukuran yang efisien, laboratorium Anda dapat menganalisis sampel dalam jumlah besar dengan detail yang mendalam, mengidentifikasi variasi minor yang dapat memengaruhi kualitas produk akhir.
Biarkan software cerdas yang menjadi inti dari sistem ini bekerja untuk Anda. Lebih dari sekadar menampilkan gambar, software analisis ini secara otomatis mengidentifikasi, mengukur, dan mengklasifikasikan serat berdasarkan standar internasional seperti ISO 137 dan AATCC 20A. Perangkat lunak ini menghasilkan laporan statistik yang komprehensif, menghilangkan subjektivitas operator, mengurangi waktu analisis secara drastis, dan menciptakan arsip data digital yang terorganisir untuk ketertelusuran dan analisis tren.
Kendalikan fondasi kualitas produk Anda. Kehalusan serat secara langsung memengaruhi karakteristik kritis seperti kekuatan benang, kelembutan kain, dan kemampuan pewarnaan. Dengan menggunakan sistem analisis ini, produsen dapat secara akurat menilai dan memilah bahan baku, mengoptimalkan parameter proses pemintalan, memastikan konsistensi dari satu batch ke batch berikutnya, dan membangun reputasi sebagai penghasil benang dan kain dengan kualitas kaliber tertinggi.
Enter a new level of raw material quality control with this fully integrated fiber analysis workstation. This advanced system combines the power of a high-precision optical microscope, a high-resolution industrial camera, and professional analytical software to deliver objective and highly accurate measurements of fiber diameter and cross-sectional area. It is the fundamental solution for spinning mills, raw material suppliers, and research institutions seeking to ensure quality begins with the smallest component: the fiber itself.
Achieve an unparalleled degree of precision and efficiency. This system is engineered to deliver consistent results with an exceptional measurement repeatability of ±0.1 microns, ensuring your data is completely reliable. With a powerful magnification range of up to 500x and an efficient measurement speed, your lab can analyze a high volume of samples in profound detail, identifying minor variations that can impact the quality of the final product.
Let the intelligent software at the core of this system do the work for you. More than just displaying an image, the analytical software automatically identifies, measures, and classifies fibers according to international standards like ISO 137 and AATCC 20A. It generates comprehensive statistical reports, eliminates operator subjectivity, drastically reduces analysis time, and creates an organized digital data archive for traceability and trend analysis.
Control the very foundation of your product quality. The fineness of a fiber directly influences critical characteristics such as yarn strength, fabric softness, and dyeing capability. By using this analysis system, manufacturers can accurately grade and sort raw materials, optimize spinning process parameters, ensure batch-to-batch consistency, and build a reputation for producing yarn and fabric of the absolute highest caliber.

