Letakkan fondasi kualitas produk Anda dengan instrumen fundamental untuk karakterisasi properti fisik tekstil. Alat ukur ketebalan digital ini dirancang untuk memberikan pengukuran yang cepat, akurat, dan objektif terhadap ketebalan berbagai material, mulai dari kain tenun dan rajut hingga material membran teknis seperti geotekstil. Pengukuran ketebalan adalah parameter dasar yang krusial, yang memengaruhi segala hal mulai dari kenyamanan dan performa hingga biaya produksi.
Raih akurasi digital dan fleksibilitas aplikasi yang tak tertandingi dalam satu perangkat. Dengan resolusi tinggi hingga 0.01mm, tampilan digital yang jelas memastikan pembacaan yang presisi dan menghilangkan kesalahan paralaks yang umum terjadi pada alat analog. Keunggulan utama instrumen ini terletak pada set kaki penekan (presser foot) komprehensif dengan berbagai diameter dan area, yang memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengkonfigurasi alat sesuai dengan beragam jenis material dan persyaratan standar pengujian internasional.
Pastikan kepatuhan standar dan dapatkan hasil yang konsisten setiap saat. Alat ini direkayasa untuk memenuhi berbagai standar industri utama, termasuk ASTM D1777, ISO 5084, GB/T3820, dan banyak lagi. Desainnya yang kokoh dan mekanisme penurunan yang terkontrol memastikan tekanan yang diterapkan pada sampel selalu seragam dan sesuai standar, sehingga menghasilkan data yang sangat dapat diulang (repeatable) dan dapat diandalkan, bebas dari variabilitas antar operator.
Terjemahkan pengukuran inti menjadi nilai bisnis yang nyata. Ketebalan kain secara langsung memengaruhi konsumsi bahan baku, biaya produksi, sifat insulasi termal, kelembutan (hand-feel), dan penampilan akhir produk. Dengan memonitor dan mengontrol parameter ini secara akurat, produsen dapat mengoptimalkan produk, menjamin konsistensi antar batch, memenuhi spesifikasi teknis dari klien, dan memperkuat reputasi sebagai pemasok tekstil yang berkualitas dan andal.
Lay the foundation of your product quality with this fundamental instrument for characterizing a textile's physical properties. This digital thickness tester is designed to provide fast, accurate, and objective measurements of the thickness of various materials, from woven and knitted fabrics to technical membrane materials like geotextiles. Thickness is a crucial, basic parameter that influences everything from comfort and performance to production cost.
Achieve digital accuracy and unmatched application versatility in a single device. With a high resolution of 0.01mm, the clear digital display ensures precise readings and eliminates the parallax errors common with analog gauges. The key advantage of this instrument lies in its comprehensive set of interchangeable presser feet of various diameters and areas, allowing you to easily configure the device for a vast range of materials and to meet diverse international testing standard requirements.
Ensure standards compliance and achieve consistent results every time. This instrument is engineered to comply with a multitude of key industry standards, including ASTM D1777, ISO 5084, GB/T3820, and more. Its robust design and controlled lowering mechanism ensure that the pressure applied to the specimen is always uniform and standard-compliant, resulting in highly repeatable and reliable data that is free from inter-operator variability.
Translate a core measurement into tangible business value. Fabric thickness directly impacts raw material consumption, production costs, thermal insulation properties, hand-feel, and the final appearance of a product. By accurately monitoring and controlling this parameter, manufacturers can optimize their products, guarantee batch-to-batch consistency, meet precise technical specifications from clients, and solidify their reputation as a supplier of quality, reliable textiles.


